# ไฟแสดงสถานะการชาร์จแบตเตอรี่

ไฟ LED สีเขียวของการแสดงสถานะการชาร์จแบตเตอรี่แสดงสถานะการชาร์จของแบตเตอรี่ ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยท่านสามารถ‌ตรวจสอบสถานะการชาร์จเฉพาะเมื่อเครื่องมือไฟฟ้าหยุดสนิทเท่านั้น

กดปุ่มสำหรับไฟแสดงสถานะการชาร์จแบตเตอรี่ หรือ เพื่อแสดงสถานะการชาร์จ ท่านสามารถกดได้แม้เมื่อได้ถอดแบตเตอรี่ออกแล้ว

หลังจากกดปุ่มสำหรับไฟแสดงสถานะการชาร์จแบตเตอรี่แล้ว ไฟ LED ไม่ติดขึ้น แสดงว่าแบตเตอรี่บกพร่องและต้องเปลี่ยนใหม่

หมายเหตุ: สถานะการชาร์จแบตเตอรี่จะปรากฏบนอินเตอร์เฟสผู้ใช้ (14) ไฟแสดงสถานะที่อยู่ด้านหน้าหรือด้านข้างสั้นๆ

## แบตเตอรี่-ชนิด GBA 18V...

LED | ความจุ
--- | ---
ส่องสว่างต่อเนื่อง 3× สีเขียว | 60−100 %
ส่องสว่างต่อเนื่อง 2× สีเขียว | 30−60 %
ส่องสว่างต่อเนื่อง 1× สีเขียว | 5−30 %
ไฟกะพริบ 1× สีเขียว | 0−5 %

## แบตเตอรี่-ชนิด ProCORE18V...

LED | ความจุ
--- | ---
ส่องสว่างต่อเนื่อง 5× สีเขียว | 80−100 %
ส่องสว่างต่อเนื่อง 4× สีเขียว | 60−80 %
ส่องสว่างต่อเนื่อง 3× สีเขียว | 40−60 %
ส่องสว่างต่อเนื่อง 2× สีเขียว | 20−40 %
ส่องสว่างต่อเนื่อง 1× สีเขียว | 5−20 %
ไฟกะพริบ 1× สีเขียว | 0−5 %