# Технічні характеристики

Акумуляторни й дриль-шуруповерт |  | GSR 18V-150 C | GSB 18V-150 C
--- | --- | --- | ---
Товарний номер |  | ‎3 601 JJ5 0..‎ | ‎3 601 JJ5 1..‎
Номінальна напруга | V= | 18 | 18
Номінальна частота обертання холостого ходу n0A)
1-а швидкість | об/хв | 0–550 | 0–550
2-а швидкість | об/хв | 0–2200 | 0–2200
Число ударівA) | уд./хв | – | 0–30000
Обертальний момент при закручуванні в жорсткі/м’які матеріали відп. до ISO 5393 (2017)A) | Нм | 100/84 | 100/84
Maкс. обертальний моментA) | Нм | 150 | 150
Макс. Ø свердла
Дерево | мм | 150 | 150
Сталь | мм | 16 | 16
Цегляна кладка | мм | – | 20
Патрон | мм | 1,5–13 | 1,5–13
Макс. Ø гвинтів/шурупів | мм | 13 | 13
ВагаB) | кг | 2,4–3,5 | 2,5–3,6
Рекомендована температура навколишнього середовища при заряджанні | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Допустима температура навколишнього середовища при експлуатації і при зберіганні | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Сумісні акумулятори |  | GBA 18V... ProCORE18V… | GBA 18V... ProCORE18V…
Рекомендовані акумулятори для досягнення повної потужності |  | ProCORE18V… ≥ 5,5 А год | ProCORE18V… ≥ 5,5 А год
Рекомендовані зарядні пристрої |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Виміряно за температури 20−25 °C з акумулятором ProCORE18V 8.0Ah.

B)

  в залежності від використовуваної акумуляторної батареї

Значення можуть відрізнятися залежно від виробу, умов застосування та довкілля. Детальнішу інформацію див. на www.bosch-professional.com/wac.