# Tekniska data

Sladdlös borrskruvdragare |  | GSR 18V-150 C | GSB 18V-150 C
--- | --- | --- | ---
Artikelnummer |  | ‎3 601 JJ5 0..‎ | ‎3 601 JJ5 1..‎
Märkspänning | V= | 18 | 18
Obelastat varvtal n0A)
1:a växeln | v/min | 0–550 | 0–550
2:a växeln | v/min | 0–2200 | 0–2200
SlagtalA) | slag/minut | – | 0–30000
Vridmoment hård/mjuk skruvdragning enligt ISO 5393 (2017)A) | Nm | 100/84 | 100/84
Max. vridmomentA) | Nm | 150 | 150
Max. borr-Ø
Trä | mm | 150 | 150
Stål | mm | 16 | 16
Murverk | mm | − | 20
Verktygsfäste | mm | 1,5–13 | 1,5–13
Max. skruv-Ø | mm | 13 | 13
ViktB) | kg | 2,4–3,5 | 2,5–3,6
Rekommenderad omgivningstemperatur vid laddning | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Tillåten omgivningstemperatur vid drift och vid lagring | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Kompatibla batterier |  | GBA 18V... ProCORE18V… | GBA 18V... ProCORE18V…
Rekommenderade batterier för full effekt |  | ProCORE18V… ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V… ≥ 5,5 Ah
Rekommenderade laddare |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Uppmätt vid 20−25 °C med batteri ProCORE18V 8.0Ah.

B)

  i relation till använt batteri

Värdena kan variera beroende på produkt och är beroende av användnings- och omgivningsvillkor. Mer information finns på www.bosch-professional.com/wac.