# Bắt Đầu Vận Hành

##

Hướng dẫn: Việc sử dụng pin không phù hợp với dụng cụ điện có thể dẫn đến lỗi chức năng hoặc gây hỏng dụng cụ điện.

Đặt gạc vặn chuyển đổi chiều quay (16) vào giữa để tránh vô tình bật. Hãy lắp pin đã sạc (11) vào tay cầm, đến khi nó được gài vào khớp và nằm chính xác trên tay cầm.

##

Với gạc vặn chuyển đổi chiều quay (16) bạn có thể thay đổi hướng xoay của dụng cụ điện. Tuy nhiên, việc này không thực hiện được khi công tắc Tắt/Mở được nhấn (17).

| Chiều quay phải: Hãy đẩy gạc vặn chuyển đổi chiều quay (16) ở cả hai bên vào vị trí cho đến cữ chặn .
| Chiều quay trái: Hãy đẩy gạc vặn chuyển đổi chiều quay (16) ở cả hai bên vào vị trí cho đến cữ chặn .

##

| Khoan thường
Đặt công tắc chọn chế độ hoạt động (7) thành biểu tượng „Khoan“.
| Bắt vít
Đặt công tắc chọn chế độ hoạt động (7) thành biểu tượng „Bắt vít“.
| Khoan xung động (GSB 18V-150 C)
Đặt công tắc chọn chế độ hoạt động (7) thành biểu tượng „Khoan xung động“.

##

Để vận hành thử dụng cụ điện hãy nhấn công tắc Tắt/Mở (17) và nhấn giữ.

Đèn LED (13) bật sáng khi công tắc tắt/mở được nhấn nhẹ hoặc nhấn hết cỡ (17) và cho phép chiếu sáng khu vực làm việc ở các điều kiện chiếu sáng kém.

Để tắt máy, nhả công tắc Tắt/Mở (17) ra.

##

Bạn có thể điều tiết liên tục số vòng quay của dụng cụ điện đã bật, tùy vào việc bạn nhấn công tắc Tắt/Mở như thế nào (17).

Nhấn nhẹ trên công tắc Tắt/Mở (17) sẽ kích hoạt số vòng quay thấp. Tăng lực nhấn lên công tắc làm tăng tốc độ quay.

##

Với vòng điều chỉnh chọn trước mô-men xoắn (6) bạn có thể chọn trước mô-men xoắn cần thiết ở 25 mức. Nếu đạt tới mô-men xoắn thiết lập, phụ tùng sẽ được dừng lại.

##

- Chỉ kích hoạt công tắc chọn vòng truyền động (8) khi dụng cụ điện đã ngừng chạy.

Cấp số 1:

Tầm tốc độ thấp; phù hợp làm việc với đường kính khoan lớn hoặc siết ốc vít.

Cấp số 2:

Tầm tốc độ cao; phù hợp làm việc với đường kính khoan nhỏ.

- Luôn luôn đưa công tắc chọn số về vị trí dừng. Nếu không, máy có thể bị làm hỏng.

##

Chế độ ngắt nhanh (KickBack Control) sẽ cung cấp cách kiểm soát dụng cụ điện tốt hơn và qua đó làm tăng mức độ bảo vệ người dùng so với các dụng cụ điện không có KickBack Control. Ở những vòng quay đột ngột và không thể đoán trước của dụng cụ điện, dụng cụ điện sẽ tắt trục máy khoan.

Chế độ ngắt nhanh được hiển bằng nhấp nháy đỏ của LED (22), ánh sáng nhấp nháy của đèn làm việc (13) cũng như đèn màu đỏ của LED KickBack Control (23) trên dụng cụ điện.

Để khởi động lại hãy thả nút bật tắt và nhấn lại lần nữa.

- Nếu chức năng KickBack Control hỏng, không cho bật dụng cụ điện nữa. Chỉ để người có chuyên môn được đào tạo sửa dụng cụ điện và chỉ dùng các phụ tùng gốc để sửa chữa.

Có thể bỏ kích hoạt chế độ ngắt nhanh trên giao diện người dùng (14) bằng nút (24). Nếu dụng cụ điện không được sử dụng trong hơn 5 phút hoặc nếu pin đã được tháo ra, chế độ ngắt nhanh sẽ tự động bật lại. Tình trạng hiện tại được hiển thị qua LED KickBack Control (23) trên giao diện người dùng (14).

Lưu ý rằng đèn cảnh báo không thể nhìn thấy từ mọi hướng. Khi ánh sáng mặt trời mạnh, sẽ khó nhìn thấy đèn cảnh báo.

##

Với hệ thống dò góc điện tử (EAD), có thể chọn trước góc nghiêng mà dụng cụ điện này nhận diện khi làm việc và hiển thị cho người dùng. Điều này giúp bạn có thể khoan hoặc bắt vít theo góc vuông vào bề mặt nghiêng. Hệ thống dò góc điện tử (EAD) được điều khiển thông qua giao diện người dùng (14).

Chọn góc (45°, 60°, do người dùng xác định) trên giao diện người dùng (14). Hướng dẫn: Trong cài đặt xuất xưởng, góc do người dùng xác định là 90°. Góc này có thể được điều chỉnh bằng ứng dụng Bosch.
Để cài đặt góc, hãy nhấn liên tục nút của hệ thống dò góc điện tử (EAD) (20), cho đến khi đèn LED của góc nghiêng mong muốn (21) bắt đầu nhấp nháy.

Ngoài đèn LED của góc nghiêng mong muốn (21), đèn LED của hệ thống dò góc điện tử (EAD) (9) cũng bắt đầu nhấp nháy màu vàng. Bây giờ đặt dụng cụ điện trên bề mặt mong muốn và giữ nó càng yên càng tốt. Hướng dẫn: Nếu dụng cụ điện không được giữ yên trong quá trình khởi tạo, quá trình khởi tạo sẽ tự động kết thúc sau 10 giây và giá trị cài đặt cuối cùng được khôi phục.
Sau khi định vị, dụng cụ điện bắt đầu với quá trình khởi tạo. Bề mặt mong muốn được lấy thông tin trong quá trình khởi tạo. Quá trình khởi tạo kết thúc, nếu LED của hệ thống dò góc điện tử (EAD) (9) sáng màu xanh lá trong khoảng 1 giây và sau đó tắt và LED của góc nghiêng (21) sáng liên tục.

Tháo dụng cụ điện ra khỏi bề mặt. Căn chỉnh dụng cụ điện ở góc nghiêng mong muốn so với bề mặt được lấy thông tin. Đèn LED (22) sáng màu vàng, nếu góc nghiêng nằm ở gần góc nghiêng mong muốn/đã cài đặt trước.

Đèn LED (9) sáng màu xanh lá cây, nếu gần đạt được góc nghiêng mong muốn/đã cài đặt trước. Để kết thúc hệ thống dò góc điện tử (EAD), hãy nhấn nút của hệ thống dò góc điện tử (EAD) (20) cho đến khi không có LED nào để lựa chọn (21) chiếu sáng nữa (45° → 60° → Do người dùng xác định → Tắt). Góc đã cài đặt cũng như bề mặt tham chiếu được duy trì khi thay pin hoặc nếu dụng cụ điện được đánh thức từ chế độ tĩnh.

##

Giao diện người dùng (14) dùng để cài đặt và kiểm tra góc nghiêng trong khuôn khổ của hệ thống dò góc điện tử (EAD), để tắt chế độ ngắt nhanh (KickBack Control) cũng như để hiển thị trạng thái của dụng cụ điện.

##

Hiển thị trạng thái dụng cụ điện (22) | Ý nghĩa/Nguyên nhân | Cách khắc phục
--- | --- | ---
Màu xanh lá | Trạng thái OK | –
Vàng | Đạt nhiệt độ tới hạn, pin gần cạn hoặc KickBack Control được tắt | Cho chạy dụng cụ điện trong chế độ chạy không tải và làm mát, thay hoặc sạc pin hay nhấn nút KickBack
Sáng đỏ | Dụng cụ điện bị quá nhiệt hoặc ắc quy cạn | Hãy để nguội dụng cụ điện, thay hoặc sạc pin
Nhấp nháy đỏ | Chống dội ngược được kích hoạt | Tắt dụng cụ điện và bật lại
Nháy xanh dương | Dụng cụ điện được kết nối với thiết bị đầu cuối di động hoặc các cài đặt được truyền đi | –

Hiển thị trạng thái dụng cụ điện (9) | Ý nghĩa/Nguyên nhân
--- | ---
Màu xanh lá | Đèn LED màu xanh lá cho biết đã gần đạt được góc nghiêng mong muốn/đã cài đặt trướcA)
Vàng | Đèn LED vàng cho biết góc nghiêng nằm ở gần góc nghiêng mong muốn/đã cài đặt trướcA)
Nhấp nháy màu vàng, sau đó sáng nhanh màu xanh lá | Bề mặt được lấy thông tin
Nhấp nháy màu vàng, sau đó sáng nhanh màu vàng | Quá trình khởi tạo không được thực hiện chính xác

A)

  Phát hiện góc điện tử (EAD) không cung cấp độ chính xác đo xác định có thể tương ứng với độ chính xác của thiết bị đo. Dung sai sản xuất có thể ảnh hưởng đến độ chính xác của phạm vi hiển thị. Ngoài ra, các điều kiện bên ngoài có thể ảnh hưởng đến tính hợp lệ của tính năng phát hiện góc điện tử (EAD) (ví dụ: căn chỉnh sai thiết bị so với vít hoặc Bit, độ phẳng của bề mặt trong quá trình khởi tạo).

##

Các chức năng kết nối sau đây của dụng cụ điện sẽ khả dụng khi kết hợp với Bluetooth® Low Energy Module GCY 42 / GCY 42 NC:

- Đăng ký và cá nhân hóa
- Kiểm tra trạng thái, phát các thông báo cảnh báo
- Các thông tin và cài đặt chung
- Quản lý

Để biết thông tin về Bluetooth® Low Energy Module GCY 42 / GCY 42 NC, hãy đọc hướng dẫn vận hành đi kèm.