# Techniniai duomenys

Akumuliatorinis gręžtuvassuktuvas |  | GSR 18V-150 C | GSB 18V-150 C
--- | --- | --- | ---
Gaminio numeris |  | ‎3 601 JJ5 0..‎ | ‎3 601 JJ5 1..‎
Nominalioji įtampa | V= | 18 | 18
Nominalus tuščiosios eigos sūkių skaičius n0A)
1. greitis | min–1 | 0–550 | 0–550
2. greitis | min–1 | 0–2200 | 0–2200
Smūgių skaičiusA) | min–1 | – | 0–30000
Sukimo momentas kietosios/tampriosios jungties atveju, remiantis ISO 5393 (2017)A) | Nm | 100/84 | 100/84
Maks. sukimo momentasA) | Nm | 150 | 150
Maks. gręžinio Ø
Mediena | mm | 150 | 150
Plienas | mm | 16 | 16
Mūro siena | mm | − | 20
Įrankių įtvaras | mm | 1,5–13 | 1,5–13
Maks. varžtų Ø | mm | 13 | 13
SvorisB) | kg | 2,4–3,5 | 2,5–3,6
Rekomenduojama aplinkos temperatūra įkraunant | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
leidžiamoji aplinkos temperatūra veikiant ir sandėliuojant | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Suderinami akumuliatoriai |  | GBA 18V... ProCORE18V… | GBA 18V... ProCORE18V…
Rekomenduojami akumuliatoriai darbui visa galia |  | ProCORE18V… ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V… ≥ 5,5 Ah
Rekomenduojami krovikliai |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Išmatuota 20−25 °C temperatūroje su akumuliatoriumi ProCORE18V 8.0Ah.

B)

  priklausomai nuo naudojamo akumuliatoriaus

Vertės gali skirtis priklausomai nuo gaminio, jos taip pat priklauso nuo naudojimo ir aplinkos sąlygų. Daugiau informacijos rasite www.bosch-professional.com/wac.