# Darbinstrumenta nomaiņa (attēls A)

- Pirms jebkādu darbu veikšanas pie elektroinstrumenta (piem. apkope, instrumentu maiņa utt.) izņemiet akumulatoru no elektroinstrumenta. Ja nejauši nospiež ieslēdzēju/izslēdzēju, pastāv savainojumu risks.

Ja nav nospiests ieslēdzējs (17), instrumenta darbvārpsta ir fiksēta nekustīgi. Tas ļauj ātri, ērti un vien‌kār‌ši nomainīt urbjpatronā iestiprināto darb‌in‌stru‌men‌tu.

Atveriet bezatslēgas urbjpatronu (2), griežot tās aploci virzienā ➊, līdz urbjpatronā kļūst iespējams ievietot darbinstrumenta kātu. Ievietojiet darbinstrumentu urbj‌pat‌ronā.

Ar roku spēcīgi grieziet bezatslēgas urbjpatronas (2) aploci virzienā ➋. Līdz ar to urbjpatrona ir aizvērusies, automātiski fiksējot darbinstrumentu.