# Indicador do nível de carga da bateria

Os LEDs verdes do indicador do nível de carga da bateria mostram o nível de carga da bateria. Por motivos de segurança, a consulta do nível de carga só é possível com a ferramenta elétrica parada.

Pressione a tecla para o indicador do nível de carga ou para exibir o nível de carga. Isto também é possível com a bateria removida.

Se depois de pressionar a tecla para o indicador do nível de carga não acender nenhum LED, a bateria tem defeito ou tem de ser substituída.

Nota: O nível de carga da bateria também é exibido na interface de usuário (14) Indicadores de estado.

## Tipo de bateria GBA 18V...

LEDs | Capacidade
--- | ---
Luz permanente 3 x verde | 60−100 %
Luz permanente 2 x verde | 30−60 %
Luz permanente 1 x verde | 5−30 %
Luz intermitente 1 x verde | 0−5 %

## Tipo de bateria ProCORE18V...

LEDs | Capacidade
--- | ---
Luz permanente 5 x verde | 80−100 %
Luz permanente 4 x verde | 60−80 %
Luz permanente 3 x verde | 40−60 %
Luz permanente 2 x verde | 20−40 %
Luz permanente 1 x verde | 5−20 %
Luz intermitente 1 x verde | 0−5 %