# Tehnički podaci

Akumulatorska bušilica-odvrtač |  | GSR 18V-150 C | GSB 18V-150 C
--- | --- | --- | ---
Broj artikla |  | ‎3 601 JJ5 0..‎ | ‎3 601 JJ5 1..‎
Nominalni napon | V= | 18 | 18
Nominalni broj obrtaja u praznom hodu n0 A)
1. brzina | min-1 | 0–550 | 0–550
2. brzina | min-1 | 0–2200 | 0–2200
Broj udaraA) | min-1 | – | 0–30000
Obrtni moment tvrdo/meko zavrtanje prema ISO 5393 (2017)A) | Nm | 100/84 | 100/84
Maks. obrtni momenatA) | Nm | 150 | 150
Maks. Ø bušenja
Drvo | mm | 150 | 150
Čelik | mm | 16 | 16
Zid | mm | – | 20
Prihvat za alat | mm | 1,5–13 | 1,5–13
Maks. Ø zavrtanja | mm | 13 | 13
TežinaB) | kg | 2,4–3,5 | 2,5–3,6
Preporučena temperatura okruženja prilikom punjenja | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Dozvoljena temperatura okruženja u radu i prilikom skladištenja | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Kompatibilni akumulatori |  | GBA 18V... ProCORE18V… | GBA 18V... ProCORE18V…
Preporučeni akumulatori za punu snagu |  | ProCORE18V… ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V… ≥ 5,5 Ah
Preporučeni punjači |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Mereno na 20−25 °C sa akumulatorom ProCORE18V 8.0Ah.

B)

  zavisno od upotrebljenog akumulatora

Vrednosti mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda i zavise od uslova upotrebe i uslova iz okoline. Dodatne informacije možete pogledati na adresi www.bosch-professional.com/wac.