# Informação sobre ruídos/vibrações

|  | GSR 18V-150 C | GSB 18V-150 C
--- | --- | --- | ---
Os valores de emissão de ruído foram determinados de acordo com EN 62841-2-1. O nível sonoro avaliado "A" da ferramenta elétrica normalmente é
Nível de pressão sonora Nível de potência sonora Incerteza K Utilizar proteção auditiva! | dB(A) dB(A) dB | 84 92 5 | 97 105 5
Valores totais de vibração ah (soma vetorial nas três direções) e incerteza K determinada em função da EN 62841-2-1:
Furar em metal:
ah K | m/s2 m/s2 | < 2,5 1,5 | < 2,5 1,5
Furar com impacto em concreto:
ah K | m/s2 m/s2 | – – | 9,1 1,5

Os níveis de vibrações indicados nestas instruções e o valor de emissão de ruído foram medidos de acordo com um método de medição padronizado e podem ser usados para comparar ferramentas elétricas entre si. Também são adequados para uma avaliação preliminar das emissões de vibrações e ruído.

Os níveis de vibrações indicados e o valor de emissão de ruído representam as principais aplicações da ferramenta elétrica. No entanto, se a ferramenta elétrica for usada para outras aplicações, com diferentes acessórios acopláveis ou com manutenção insuficiente, os níveis de vibrações e o valor de emissão de ruído podem ser diferentes. Isso pode aumentar significativamente as emissões de vibrações e ruído durante todo o período de trabalho.

Para uma estimativa precisa das emissões de vibrações e ruído, também devem ser considerados os momentos em que a ferramenta está desligada ou em funcionamento, mas não está realmente em uso. Isso pode reduzir significativamente as emissões de vibrações e ruído durante todo o período de trabalho.

Além disso também deverão ser estipuladas medidas de segurança para proteger o operador contra o efeito de vibrações, como por exemplo: a manutenção das ferramentas elétricas e dos acessórios acopláveis, luvas durante o trabalho e a organização dos processos de trabalho.