# 辅助手柄

- 操作电动工具时务必使用辅助手柄(4)。

该电动工具仅允许搭配订货号为1 602 025 07Y的辅助手柄使用。

- 在所有操作前确认辅助手柄已拧紧。失控可能会造成人身伤害。请注意，用固定方法适合的扭矩拧紧辅助手柄，然后固定在电动工具上，使辅助手柄无法绕钻孔轴或沿钻孔轴进行任何移动。

##

如要打开辅助手柄，请逆时针转动辅助手柄(4)的下半部。

将辅助手柄的中间件拉回，然后保持在该位置。

将辅助手柄推到钻夹头上方，以便将其安装到电动工具上。

接着松开中间件。

然后顺时针重新拧紧辅助手柄(4)的下半部。

##

可以任意翻动辅助手柄(4)，以便在工作时毫无疲劳地牢牢抓紧。

逆时针旋转辅助手柄(4)的下半部，并将辅助手柄(4)转到需要的位置。然后顺时针重新拧紧辅助手柄(4)的下半部。

##

利用限深器(3)可以确定所需的钻深X。

松开用于调节限深器的蝶翼螺丝(5)，并将限深器装入辅助手柄(4)。

尽可能地拉出限深器(3)，使钻尖与限深器(3)尖端之间的距离等于所需的钻孔深度X。

再次拧紧用于调节限深器的蝶翼螺丝(5)。