# Технически данни

Акумулаторен винтоверт |  | GSR 18V-150 C | GSB 18V-150 C
--- | --- | --- | ---
Каталожен номер |  | ‎3 601 JJ5 0..‎ | ‎3 601 JJ5 1..‎
Номинално напрежение | V= | 18 | 18
Обороти на празен ход n0A)
1. предавка | min–1 | 0–550 | 0–550
2. предавка | min–1 | 0–2200 | 0–2200
Честота на ударитеA) | min–1 | – | 0–30000
Въртящ момент твърдо/меко завинтване съгласно ISO 5393 (2017)A) | Nm | 100/84 | 100/84
макс. въртящ моментA) | Nm | 150 | 150
макс. диаметър на отвора
Дърво | mm | 150 | 150
Стомана | mm | 16 | 16
Зидария | mm | − | 20
Гнездо за работен инструмент | mm | 1,5–13 | 1,5–13
макс. диаметър на винтове | mm | 13 | 13
ТеглоB) | kg | 2,4–3,5 | 2,5–3,6
Препоръчителна температура на околната среда при зареждане | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Разрешена температура на околната среда при работа и при складиране | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
съвместими акумулаторни батерии |  | GBA 18V... ProCORE18V… | GBA 18V... ProCORE18V…
препоръчителни акумулаторни батерии за пълна мощност |  | ProCORE18V… ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V… ≥ 5,5 Ah
препоръчителни зарядни устройства |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Измерено при 20−25 °C с акумулаторна батерия ProCORE18V 8.0Ah.

B)

  в зависимост от използваната акумулаторна батерия

Стойностите могат да варират според продукта и да зависят от условията на употреба и на околната среда. Допълнителна информация на www.bosch-professional.com/wac.