# Caractéristiques techniques

Perceuse-visseuse sans fil |  | GSR 18V-150 C | GSB 18V-150 C
--- | --- | --- | ---
Référence |  | ‎3 601 JJ5 0..‎ | ‎3 601 JJ5 1..‎
Tension nominale | V= | 18 | 18
Régime à vide assigné n0A)
1ère vitesse | tr/min | 0–550 | 0–550
2ème vitesse | tr/min | 0–2 200 | 0–2 200
Fréquence de frappeA) | min-1 | – | 0–30 000
Couple de vissage (dur/tendre) selon ISO 5393 (2017)A) | Nm | 100/84 | 100/84
Couple maxiA) | Nm | 150 | 150
Ø de perçage maxi
Bois | mm | 150 | 150
Acier | mm | 16 | 16
Maçonnerie | mm | − | 20
Porte-outil | mm | 1,5–13 | 1,5–13
Ø de vissage maxi | mm | 13 | 13
PoidsB) | kg | 2,4–3,5 | 2,5–3,6
Températures ambiantes recommandées pour la charge | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Températures ambiantes autorisées pour l’utilisation et pour le stockage | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Batteries compatibles |  | GBA 18V... ProCORE18V… | GBA 18V... ProCORE18V…
Batteries recommandées pour une pleine puissance |  | ProCORE18V… ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V… ≥ 5,5 Ah
Chargeurs recommandés |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Mesuré à 20−25 °C avec accu ProCORE18V 8.0Ah.

B)

  selon l’accumulateur utilisé

Les valeurs peuvent varier selon le produit, les conditions d’utilisation et les conditions ambiantes. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.bosch-professional.com/wac.