# Aku laadimine

- Kasutage üksnes tehnilistes andmetes loetletud laadimisseadmeid. Vaid need laadimisseadmed on ette nähtud teie elektrilises tööriistas kasutatud liitium-ioonaku laadimiseks.

Suunis: Aku tarnitakse osaliselt laetult. Et tagada aku täit mahtu‌vust, laadige akut enne esmakordset kasutamist täiendavalt laadimisseadmes.

Li-ioonakut võib laadida igal ajal, ilma et see lühendaks aku kasutus‌iga. Laadimise kat‌kes‌ta‌mi‌ne ei kahjusta akut.

Liitiumioon-akut kaitseb süvatühjenemise eest akuelementide elektrooniline kaitse "Electronic Cell Protection (ECP)". Tühja aku korral lülitab kaitse‌lüliti seadme välja: vahetatav tööriist ei pöörle enam.

- Pärast elektrilise töö‌riis‌ta automaatset välja‌lüli‌ta‌mist ärge vajutage enam lülitile (sisse/välja). Aku võib kahjustada saada.

Järgige kasutusressursi ammendanud seadmete käitlemise juhiseid.

## Aku eemaldamine

Akul (11) on kaks lukustusastet, mis peavad takistama aku väljakukkumist aku lukustuse vabastamisnupu (12) juhusliku vajutamise korral. Sead‌messe paigaldatud akut hoiab õiges asendis ved‌ru.

Aku (11) väljavõtmiseks vajutage lukustuse vabastamisnuppu (12) ja tõmmake aku elektrilisest tööriistast välja. Ärge rakendage seejuures jõudu.