# Τεχνικά στοιχεία

Δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας |  | GSR 18V-150 C | GSB 18V-150 C
--- | --- | --- | ---
Κωδικός αριθμός |  | ‎3 601 JJ5 0..‎ | ‎3 601 JJ5 1..‎
Ονομαστική τάση | V= | 18 | 18
Ονομαστικός αριθμός στροφών χωρίς φορτίο n0A)
1η ταχύτητα | min–1 | 0–550 | 0–550
2η ταχύτητα | min–1 | 0–2.200 | 0–2.200
Αριθμός κρούσεωνA) | min–1 | – | 0–30.000
Ροπή στρέψης σε περίπτωση σκληρού/μαλακού βιδώματος με βάση το ISO 5393 (2017)A) | Nm | 100/84 | 100/84
Μέγιστη ροπή στρέψηςA) | Nm | 150 | 150
Μέγ. Ø τρυπήματος
Ξύλο | mm | 150 | 150
Χάλυβας | mm | 16 | 16
Τοιχοποιία | mm | − | 20
Υποδοχή εξαρτήματος | mm | 1,5–13 | 1,5–13
Μέγ. διάμετρος βιδών | mm | 13 | 13
ΒάροςB) | kg | 2,4–3,5 | 2,5–3,6
Συνιστώμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη φόρτιση | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη λειτουργία και σε περίπτωση αποθήκευσης | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Συμβατές μπαταρίες |  | GBA 18V... ProCORE18V… | GBA 18V... ProCORE18V…
Συνιστώμενες μπαταρίες για πλήρη ισχύ |  | ProCORE18V… ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V… ≥ 5,5 Ah
Συνιστώμενοι φορτιστές |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Μετρημένος στους 20−25 °C με μπαταρία ProCORE18V 8.0Ah.

B)

  εξαρτάται από την μπαταρία που χρησιμοποιείται

Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν και υπόκεινται σε συνθήκες εφαρμογής καθώς και περιβάλλοντος. Περισσότερες πληροφορίες κάτω από www.bosch-professional.com/wac.