# Wskaźnik stanu naładowania akumulatora

Zielone diody LED wskaźnika stanu naładowania akumulatora pokazują stan naładowania akumulatora. Ze względów bezpieczeństwa stan naładowania akumulatora można skontrolować tylko przy wyłączonym elektronarzędziu.

Nacisnąć przycisk wskaźnika stanu naładowania lub , aby pojawiło się wskazanie stanu naładowania. Można to zrobić także po wyjęciu akumulatora.

Jeżeli po naciśnięciu przycisku wskaźnika stanu naładowania nie świeci się żadna dioda LED, oznacza to, że akumulator jest uszkodzony i należy go wymienić.

Wskazówka: Stan naładowania akumulatora wyświetlany jest również na interfejsie użytkownika (14) Wskazania stanu.

## Typ akumulatora GBA 18V...

Diody LED | Pojemność
--- | ---
Światło ciągłe, 3 zielone diody LED | 60−100 %
Światło ciągłe, 2 zielone diody LED | 30−60 %
Światło ciągłe, 1 zielona dioda LED | 5−30 %
Światło migające, 1 zielona dioda LED | 0−5 %

## Typ akumulatora ProCORE18V...

Diody LED | Pojemność
--- | ---
Światło ciągłe, 5 zielonych diod LED | 80−100 %
Światło ciągłe, 4 zielone diody LED | 60−80 %
Światło ciągłe, 3 zielone diody LED | 40−60 %
Światło ciągłe, 2 zielone diody LED | 20−40 %
Światło ciągłe, 1 zielona dioda LED | 5−20 %
Światło migające, 1 zielona dioda LED | 0−5 %