# Tay nắm phụ

- Chỉ vận hành máy của bạn khi đã gắn tay nắm phụ (4).

Chỉ được dùng dụng cụ điện này với tay cầm phụ có mã đặt hàng 1 602 025 07Y.

- Trước tất cả công việc hãy chắc chắn rằng tay cầm phụ đã được lắp chặt. Sự mất điều khiển có thể gây thương tích cho bản thân. Đảm bảo rằng tay nắm phụ được siết chặt bằng mô-men xoắn phù hợp với phương pháp gắn chặt; gắn nó vào dụng cụ điện sao cho không thể di chuyển tay nắm phụ xung quanh hoặc dọc theo trục khoan.

##

Để mở tay cầm bổ sung, hãy xoay phần báng dưới của tay cầm bổ sung (4) ngược chiều kim đồng hồ.

Kéo vòng đệm của tay cầm bổ sung lùi lại và giữ nó ở vị trí này.

Đẩy tay cầm bổ sung qua đầu cặp mũi khoan để gắn tay cầm bổ sung vào dụng cụ điện.

Sau đó tháo vòng đệm ra .

Sau đó, vặn chặt lại tay cầm phía dưới của tay nắm phụ (4) theo chiều kim đồng hồ.

##

Bạn có thể xoay tay nắm phụ (4) tùy ý, để có tư thế làm việc an toàn và ít mỏi.

Xoay phần tay cầm dưới của tay nắm phụ (4) ngược chiều kim đồng hồ và xoay tay nắm phụ (4) vào vị trí mong muốn. Sau đó xoay mẩu tay cầm dưới của tay cầm phụ (4) theo chiều kim đồng hồ để siết chặt.

##

Nhờ chốt chặn độ sâu (3), bạn có thể xác định được độ sâu lỗ khoan X mong muốn.

Hãy nới lỏng bu-lông tai hồng điều chỉnh cỡ định độ sâu (5) và điều chỉnh cỡ định độ sâu trên tay nắm phụ (4).

Kéo chốt chặn độ sâu (3) ra xa sao cho khoảng cách giữa mũi khoan và đầu chốt chặn độ sâu (3) phù hợp với độ sâu lỗ khoan mong muốn X.

Siết chặt lại vít tai hồng điều chỉnh cỡ định độ sâu (5).