# Accu-oplaadaanduiding

De groene LED's van de accu-oplaadaanduiding geven de laadtoestand van de accu aan. Uit veiligheidsoverwegingen is het opvragen van de laadtoestand alleen bij stilstaand elektrisch gereedschap mogelijk.

Druk op de toets voor de oplaadaanduiding of , om de laadtoestand aan te geven. Dit is ook mogelijk, wanneer de accu is weggenomen.

Als er na het drukken op de toets voor de oplaadaanduiding geen LED brandt, dan is de accu defect en moet vervangen worden.

Aanwijzing: De acculaadtoestand wordt ook op de gebruikersinterface (14) weergegeven Toestandsaanduidingen.

## Accutype GBA 18V...

LED's | Capaciteit
--- | ---
Permanent licht 3× groen | 60−100 %
Permanent licht 2× groen | 30−60 %
Permanent licht 1× groen | 5−30 %
Knipperlicht 1× groen | 0−5 %

## Accutype ProCORE18V...

LED's | Capaciteit
--- | ---
Permanent licht 5× groen | 80−100 %
Permanent licht 4× groen | 60−80 %
Permanent licht 3× groen | 40−60 %
Permanent licht 2× groen | 20−40 %
Permanent licht 1× groen | 5−20 %
Knipperlicht 1× groen | 0−5 %