# Tehniskie dati

Akumulatora urbjmašīna – skrūvgriezis |  | GSR 18V-150 C | GSB 18V-150 C
--- | --- | --- | ---
Izstrādājuma numurs |  | ‎3 601 JJ5 0..‎ | ‎3 601 JJ5 1..‎
Nominālais spriegums | V= | 18 | 18
Nominālais griešanās ātrums brīvgaitā n0A)
1. pārnesumā | min-1 | 0–550 | 0–550
2. pārnesumā | min-1 | 0–2200 | 0–2200
Triecienu biežumsA) | min-1 | – | 0–30000
Griezes moments cietā/mīkstā skrūvēšanas režīmā atbilstīgi ISO 5393 (2017)A) | Nm | 100/84 | 100/84
Maks. griezes momentsA) | Nm | 150 | 150
Maks. urbuma Ø
Kokā | mm | 150 | 150
Tēraudā | mm | 16 | 16
Mūrī | mm | – | 20
Detaļu stiprinājums | mm | 1,5–13 | 1,5–13
Maks. skrūves Ø | mm | 13 | 13
SvarsB) | kg | 2,4–3,5 | 2,5–3,6
Ieteicamā apkārtējās vides temperatūra uzlādes laikā | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Pieļaujamā apkārtējās vides temperatūra darbības laikā un glabāšanas laikā | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Saderīgie akumulatori |  | GBA 18V... ProCORE18V… | GBA 18V... ProCORE18V…
Ieteicamie akumulatori maksimālai jaudai |  | ProCORE18V… ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V… ≥ 5,5 Ah
Ieteicamās uzlādes ierīces |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Mērījums 20−25 °C temperatūrā ar akumulatoru ProCORE18V 8.0Ah.

B)

  atkarībā no izmantotā akumulatora

Vērtības var atšķirties atkarībā no konkrētā izstrādājuma un izmantošanas vai apkārtējās vides apstākļiem. Plašāku informāciju skatiet vietnē www.bosch-professional.com/wac.