# Индикатор заряженности аккумуляторной батареи

Зеленые светодиоды на индикаторе заряженности аккумулятора показывают уровень его заряда. По причинам безопасности индикатор заряженности активен только в состоянии покоя электроинструмента.

Нажмите кнопку индикатора заряженности аккумуляторной батареи или , чтобы отобразить степень заряженности аккумуляторной батареи. Это возможно также и при извлеченной аккумуляторной батарее.

Если после нажатия на кнопку индикатора заряженности аккумуляторной батареи не загорается ни один светодиодный индикатор, аккумулятор неисправен и должен быть заменен.

Указание: Степень заряженности аккумуляторной батареи отображается также в пользовательском интерфейсе (14) Индикаторы состояния.

## Тип аккумулятора GBA 18V...

Светодиоды | Емкость
--- | ---
Непрерывный зеленый свет 3× | 60−100 %
Непрерывный зеленый свет 2× | 30−60 %
Непрерывный зеленый свет 1× | 5−30 %
Мигание зеленым цветом 1× | 0−5 %

## Тип аккумулятора ProCORE18V...

Светодиоды | Емкость
--- | ---
Непрерывный зеленый свет 5× | 80−100 %
Непрерывный зеленый свет 4× | 60−80 %
Непрерывный зеленый свет 3× | 40−60 %
Непрерывный зеленый свет 2× | 20−40 %
Непрерывный зеленый свет 1× | 5−20 %
Мигание зеленым цветом 1× | 0−5 %