# Tekniske data

Akku-bore-/skruemaskine |  | GSR 18V-150 C | GSB 18V-150 C
--- | --- | --- | ---
Varenummer |  | ‎3 601 JJ5 0..‎ | ‎3 601 JJ5 1..‎
Nominel spænding | V= | 18 | 18
Omdrejningstal, ubelastet n0A)
1. gear | o/min | 0-550 | 0-550
2. gear | o/min | 0-2200 | 0-2200
SlagtalA) | slag/min | – | 0-30000
Drejningsmoment hård/blød skrueopgave iht. ISO 5393 (2017)A) | Nm | 100/84 | 100/84
Maks. drejningsmomentA) | Nm | 150 | 150
Maks. bor-Ø
Træ | mm | 150 | 150
Stål | mm | 16 | 16
Murværk | mm | − | 20
Værktøjsholder | mm | 1,5-13 | 1,5-13
Maks. skrue-Ø | mm | 13 | 13
VægtB) | kg | 2,4-3,5 | 2,5-3,6
Anbefalet omgivelsestemperatur ved opladning | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Tilladt omgivelsestemperatur ved drift og ved opbevaring | °C | -20 ... +50 | -20 ... +50
Kompatible akkuer |  | GBA 18V... ProCORE18V… | GBA 18V... ProCORE18V…
Anbefalede akkuer til fuld ydelse |  | ProCORE18V… ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V… ≥ 5,5 Ah
Anbefalede ladere |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Målt ved 20−25 °C med akku ProCORE18V 8.0Ah.

B)

  afhængigt af den anvendte akku

Værdierne kan varierer afhængigt af produktet samt anvendelses- og miljøbetingelserne. Du kan finde flere oplysninger under www.bosch-professional.com/wac.