# 投入使用

##

提示：如果使用的充电电池与电动工具不匹配，则可能会导致功能失灵或电动工具损坏。

将正逆转开关(16)调至中间，以防意外接通。将已充好电的电池(11)装入手柄，直至感觉到其卡入且与手柄平齐。

##

通过正逆转开关(16)可以更改电动工具的旋转方向。按下起停开关(17)后无法更改。

| 正转：推动正逆转开关(16)的两侧直至极限位置。
| 逆转：推动正逆转开关(16)的两侧直至极限位置。

##

| 钻孔
将运行模式选择开关(7)调到“钻孔”图标上。
| 拧螺丝
将运行模式选择开关(7)调到“拧螺丝”图标上。
| 锤钻（GSB 18V-150 C）
将运行模式选择开关(7)调到“锤钻”图标上。

##

将电动工具投入使用时按压起停开关(17)并按住。

轻按或将起停开关(17)按到底时，LED灯(13)会亮起，在照明状态不佳的环境中可以借此照亮操作位置。

关闭电动工具时，请松开起停开关(17)。

##

根据按压起停开关(17)的程度，可以无级调节已接通的电动工具的转速。

轻按起停开关(17)，转速低。逐渐在开关上加压，转速也会跟着提高。

##

用扭矩预选调节环(6)可在25个档位中预选所需的扭矩。一旦达到设置的扭矩，工具刀头就会停下。

##

- 只能在电动工具静止时操纵选档开关(8)。

第1档：

低转速范围；适用于钻孔直径较大时或拧螺丝时。

第2档：

高转速范围；适用钻孔直径较小时。

- 始终将档位选择开关推至极限位置。否则可能会损坏电动工具。

##

快速关断功能（KickBack Control）让用户能更好地控制电动工具，这样与不带KickBack Control的电动工具相比，能更好地保护用户。在电动工具的钻轴突然意外旋转时，自动关闭电动工具。

快速关断功能通过闪红光的LED灯(22)、闪烁的工作灯(13)以及电动工具上闪红光的KickBack Control LED灯(23)进行显示。

如要重新使用工具，松开电源开关，然后再次按压。

- 如果KickBack Control功能损坏，则无法接通电动工具。仅允许由具备资质的专业人员使用原装备件修理电动工具。

快速关断功能可以通过用户界面(14)上的按键(24)停用。如果电动工具不使用的时间大于5分钟或将充电电池取出，则快速关断功能再次自动接通。通过用户界面(14)上的KickBack Control LED灯(23)显示当前状态。

请注意，警告灯并非在所有方向上均可见。强烈的阳光下很难看到警告灯。

##

通过电子角度检测装置（EAD）可以预选电动工具在作业时识别并向用户显示的倾角。这样就可以比如在斜面上垂直地钻孔或拧螺丝。电子角度检测装置（EAD）通过用户界面(14)进行控制。

在用户界面(14)上选择一个角度（45度、60度，用户自定义）。提示：在出厂设置中，用户定义的角度为90度。该角度可以通过博世应用程序调整。
调整角度时，请多次按压电子角度检测装置（EAD）上的按键(20)，直至所需倾角的LED灯(21)开始闪烁。

除了所需倾角的LED灯(21)外，电子角度检测装置（EAD）的LED灯(9)也开始闪黄光。现在将电动工具放在所需的表面上，并尽可能保持不动。提示：如果电动工具在启动过程中没有保持静止，则启动过程会在10秒钟后自动结束，并恢复到上次设定的数值。
该电动工具在定位后开始执行启动过程。在启动过程中学习所需的表面。如果电子角度检测装置（EAD）的LED灯(9)亮起绿光约1秒钟，然后熄灭，且倾角LED灯(21)长亮，则表示启动过程已完成。

将电动工具从表面上移开。将电动工具以所需的倾角对准学习的表面。如果斜角接近所需/预设的斜角，LED(22)亮起黄色。

如果差不多达到所需/预设的斜角，LED(9)亮起绿色。如要退出电子角度检测（EAD），请长时间按住电子角度检测装置（EAD）按键(20)，直至不再有角度选择LED灯(21)亮起（45度 → 60度 → 用户自定义 → 关闭）。即使更换电池或从睡眠模式再次唤醒电动工具，设定的角度和参考表面也会保留。

##

用户界面(14)用于在电子角度检测（EAD）框架内调整和检测倾角，用于停用快速关断功能（KickBack Control）以及显示电动工具的状态。

##

电动工具状态指示灯(22) | 含义/原因 | 解决方案
--- | --- | ---
绿色 | 状态正常 | –
黄色 | 已达到临界温度或充电电池的电量几乎耗尽或KickBack Control已关闭 | 让电动工具空转、冷却、更换或尽快为充电电池充电或按压KickBack按键
亮红光 | 电动工具过热或充电电池电量耗尽 | 让电动工具冷却或更换或为充电电池充电
以红光闪烁 | 回弹断开功能已触发 | 关闭电动工具并再次接通
闪蓝光 | 电动工具已与移动终端设备连接或正在传输设置 | –

电动工具状态指示灯(9) | 含义/原因
--- | ---
绿色 | 绿色LED表示差不多达到所需/预设的斜角A)
黄色 | 黄色LED表示斜角接近所需/预设的斜角A)
闪黄光，然后短暂闪绿光 | 正在学习表面
闪黄光，然后短暂闪黄光 | 初始化过程未正确执行

A)

  电子角度检测（EAD）不提供可以与测量仪作对比的自定义测量精度。制造公差可能影响显示区域的精度。另外，外部条件也可能影响电子角度检测（EAD）的有效性（例如设备与螺丝或批头未对准，开始阶段表面的平整度）。

##

搭配蓝牙® Low Energy Module（低能耗模块）GCY 42 / GCY 42 NC，为电动工具提供以下连接功能：

- 注册和个性化设置
- 状态检查，警告信息输出
- 通用信息和设置
- 管理

有关蓝牙®Low Energy Module（低能耗模块）GCY 42 / GCY 42 NC的信息请见相应的使用说明。