# Datos técnicos

Atornilladora taladradora accionada por acumulador |  | GSR 18V-150 C | GSB 18V-150 C
--- | --- | --- | ---
Número de artículo |  | ‎3 601 JJ5 0..‎ | ‎3 601 JJ5 1..‎
Tensión nominal | V= | 18 | 18
Número de revoluciones en vacío n0 A)
1.a velocidad | min-1 | 0–550 | 0–550
2.a velocidad | min-1 | 0–2200 | 0–2200
Número de impactosA) | min-1 | – | 0–30000
Par de giro en unión atornillada dura/blanda basada en ISO 5393 (2017)A) | Nm | 100/84 | 100/84
Máx. par de giroA) | Nm | 150 | 150
Ø máx. de perforación
Madera | mm | 150 | 150
Acero | mm | 16 | 16
Ladrillo | mm | − | 20
Portaherramientas | mm | 1,5–13 | 1,5–13
Ø máx. de tornillos | mm | 13 | 13
PesoB) | kg | 2,4–3,5 | 2,5–3,6
Temperatura ambiente recomendada durante la carga | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Temperatura ambiente permitida durante el funcionamiento y en el almacenamiento | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Acumuladores compatibles |  | GBA 18V... ProCORE18V… | GBA 18V... ProCORE18V…
Acumuladores recomendados para plena potencia |  | ProCORE18V… ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V… ≥ 5,5 Ah
Cargadores recomendados |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Medido a 20−25 °C con acumulador ProCORE18V 8.0Ah.

B)

  según el acumulador utilizado

Los valores pueden variar dependiendo del producto y están sujetos a la aplicación y a las condiciones medioambientales. Más información en www.bosch-professional.com/wac.