# Instalimi

##

Shënim: Përdorimi i baterive që nuk janë të përshtatshme për veglën tuaj elektrike mund të çojë në keqfunksionime ose dëmtime të veglës elektrike.

Vendoseni çelësin e drejtimit të rrotullimit (16) në mes për të parandaluar ndezjen aksidentale. Vendoseni baterinë e karikuar (11) në dorezë derisa të klikojë në vend dhe të vendoset në drejtim të dorezës.

##

Ju mund të përdorni drejtimin e çelësit të rrotullimit (16) për të ndryshuar drejtimin e rrotullimit të veglës elektrike. Megjithatë, kjo nuk është e mundur kur shtypet çelësi i ndezjes/fikjes (17).

| Rrotullimi djathtas: Rrëshqitni çelësin e drejtimit të rrotullimit (16) në pozicionin në të dy anët aq sa shkon .
| Rrotullimi majtas: Rrëshqitni çelësin e drejtimit të rrotullimit (16) në pozicionin në të dy anët aq sa shkon .

##

| Shpimi
Vendosni çelësin e zgjedhjes së modalitetit të funksionimit (7) në simbolin "shpimi".
| Vidha
Vendosni çelësin e zgjedhjes së modalitetit të funksionimit (7) në simbolin "vidhos".
| Trapan me goditje (GSB 18V-150 C)
Vendosni çelësin e zgjedhjes së modalitetit të funksionimit (7) në simbolin "shpimi me godlitje".

##

Për të filluar përdorimin e veglës elektrike, shtypni çelësin e ndezjes/fikjes (17) dhe mbajeni të shtypur.

LED-i (13) ndizet kur çelësi i ndezjes/fikjes (17) shtypet lehtë ose plotësisht dhe mundëson që zona e punës të ndriçohet në kushte të pafavorshme ndriçimi.

Për të fikur, mjetin elektrik, lëshoni çelësin e ndezjes/fikjes (17).

##

Ju mund të rregulloni vazhdimisht shpejtësinë e rrotullimeve të veglës elektrike kur është e ndezur, në varësi të asaj se sa gjatë shtypni çelësin e ndezjes/fikjes (17).

Shtypja e lehtë e çelësit të ndezjes/fikjes (17) shkakton një shpejtësi të ulët. Duke u shtuar shtypja, rritet shpejtësia e rrogullimit.

##

Me unazën e përcaktimit të parazgjedhjes së çift rrotullimit (6) mund të zgjidhni paraprakisht çift rrotullimin e kërkuar në 25 nivele.Sapo të arrihet çift rrotullimi i caktuar, mjeti i futjes ndalet.

##

- Përdorni çelësin e zgjedhjes së marsheve (8) vetëm kur vegla elektrike është e ndaluar.

Marshi 1:

Gama e shpejtësisë së ulët; për punë me diametra të mëdhenj shpimi ose për vidhosje.

Marshi 2:

Gama e shpejtësisë së lartë; për punë me diametra të vegjël shpimi.

- Gjithmonë shtyni levën e zgjedhjes së marsheve deri sa të shkojë. Përndryshe, vegla elektrike mund të dëmtohet.

##

Fikja e shpejtë (Kickback Control) ofron kontroll më të mirë mbi veglën elektrike dhe në këtë mënyrë rrit mbrojtjen e përdoruesit, krahasuar me veglat elektrike pa Kickback Control.Nëse vegla elektrike rrotullohet papritur dhe në mënyrë të paparashikueshme rreth boshtit të shpimit, vegla fiket.

Fikja e shpejtë tregohet nga LED-i (22) që pulson me ngjyrë të kuqe, drita e punës (13) që pulson si dhe LED-i për KickBack Control (23) në veglën elekrike.

Për të rindezur veglën, lëshojeni çelësin e ndezjes/fikjes dhe shtypni përsëri.

- Nëse funksioni KickBack Control ka defekt, vegla elekrike nuk mund të ndizet më.Riparoni veglën elekrike vetëm nga personel specialist i kualifikuar dhe vetëm me pjesë rezervë origjinale.

Mbyllja e shpejtë mund të çaktivizohet në User Interface (14) me butonin (24). Nëse vegla elekrike nuk përdoret për më shumë se 5 minuta ose bateria është hequr, fikja e shpejtë ndizet përsëri automatikisht.Statusi aktual shfaqet nëpërmjet LED-it për KickBack Control (23) në User Interface (14).

Ju lutemi vini re se drita paralajmëruese nuk është e dukshme nga të gjitha drejtimet.Drita paralajmëruese është e vështirë të shihet në rrezet e forta të diellit.

##

Me zbulimin elektronik të këndit (EAD), mund të zgjidhet paraprakisht një kënd i prirjes, të cilin vegla elektrik e zbulon gjatë punës dhe ia shfaq përdoruesit.Kjo bën të mundur, për shembull, të shponi ose vidhosni në kënde të drejta në një sipërfaqe të pjerrët.Zbulimi elektronik i këndit (EAD) kontrollohet nëpërmjet User Interface (14).

Zgjidhni një kënd (45°, 60°, i personalizuar) në User Interface (14). Shënim: Në cilësimet e fabrikës, këndi i përcaktuar nga përdoruesi është 90°. Kjo mund të rregullohet nëpërmjet Bosch-App.
Për të rregulluar këndin, shtypni butonin për zbulimin elektronik të këndit (EAD) (20), derisa LED-i për këndin e dëshiruar të animit (21) të fillojë të pulsojë.

Përveç LED-it për këndin e dëshiruar të animit (21), LED-i për zbulimin elektronik të këndit (EAD) (9) fillon të pulsojë në të verdhë.Tani poziciononi veglën elektrike në sipërfaqen e dëshiruar dhe mbajeni sa më të palëvizur të jetë e mundur.Shënim: Nëse vegla elekrike nuk mbahet e palëvizur gjatë procesit të nisjes, procesi i nisjes përfundon automatikisht pas 10 sekondash dhe vlera e fundit e vendosur rikthehet.
Pas pozicionimit, vegla elektrike fillon procesin e inicimit.Sipërfaqja e dëshiruar mësohet gjatë procesit të inicimit.Procesi i inicimit përfundon kur LED-i për zbulimin elektronik të këndit (EAD) (9) ndizet në ngjyrë jeshile për afërsisht 1 sekondë dhe më pas fiket dhe LED-i i Këndit të Animit (21) ndizet plotësisht.

Largoni veglën elektrike nga sipërfaqja. Drejtoni veglën elekrike në këndin e dëshiruar të prirjes me sipërfaqen e mësuar.LED-i (22) ndizet në ngjyrë të verdhë kur këndi i animit i afrohet këndit të dëshiruar/paravendosur të animit.

LED-i (9) ndizet në ngjyrë jeshile kur arrihet afërsisht këndi i animit të dëshiruar/paravendosur.Për të ndalur zbulimin elekronik të këndit (EAD), shtypni butonin për zbulimin elekronik të këndit (EAD) (20) derisa të fiken të gjitha LED-et për parazgjedhjen e këndit (21) (45° → 60° → Personalizim → Fikur). Këndi i caktuar dhe sipërfaqja e referencës ruhen edhe kur ndërrohet bateria ose kur vegla elekrike zgjohet nga modaliteti i fjetjes.

##

User Interface (14) përdoret për të vendosur dhe kontrolluar një kënd të prirjes si pjesë e zbulimit elektronik të këndit (EAD), për të çaktivizuar fikjen e shpejtë (KickBack Control) si dhe për të shfaqur statusin e veglës elektrike.

##

Shfaqja e gjendjes së veglës elektrike (22) | Kuptimi/shkaku | Zgjidhja
--- | --- | ---
Jeshile | Statusi OK | –
E verdhë | Është arritur temperatura kritike, bateria është pothuajse bosh ose është fikur KickBack Control | Lëreni veglën elektrike në funksionim bosh dhe të ftohet, zëvendësoni ose karikoni së shpejti baterinë ose shtypni butonin KickBack
E kuqe e ndezur | Vegla elektrike është mbinxehur ose bateria është bosh | Lëreni veglën elektrike të ftohet ose zëvendësoni apo karikoni baterinë
E kuqe pulsuese | Është aktivizuar fikja me goditje | Fikni dhe ndizni përsëri veglën elektrike
Blu pulsuese | Vegla elektrike është e lidhur me pajisjen celulare ose cilësimet po transferohen | –

Shfaqja e gjendjes së veglës elektrike (9) | Kuptimi/shkaku
--- | ---
Jeshile | LED jeshil tregon se është arritur afërsisht këndi i dëshiruar/paravendosur i animitA)
E verdhë | LED-i i verdhë tregon se këndi i animit po i afrohet këndit të dëshiruar/paravendosur të animitA)
Pulson në të verdhë, më pas ndizet për pak kohë në jeshile | Sipërfaqja mësohet në
Pulson në të verdhë, më pas ndizet për pak kohë në të verdhë | Procesi i inicimit nuk është kryer si duhet

A)

  Zbulimi elektronik i këndit (EAD) nuk ofron një saktësi të përcaktuar matjeje që është e krahasueshme, për shembull, me atë të një pajisjeje matëse.Tolerancat e prodhimit mund të ndikojnë në saktësinë e diapazonit të ekranit.Përveç kësaj, kushtet e jashtme mund të ndikojnë në vlefshmërinë e zbulimit elektronik të këndit (EAD) (p.sh. mospërputhja e pajisjes me vidën ose bishtin, rrafshimi i sipërfaqes gjatë procesit të fillimit).

##

Në lidhje me Bluetooth® Low Energy Module GCY 42 / GCY 42 NC funksionet e mëposhtme Connectivity janë të disponueshme për veglën elektrike:

- Regjistrimi dhe personalizimi
- Kontrolli i statusit, lëshimi i mesazheve paralajmëruese
- Informacione dhe cilësime të përgjithshme
- Administrimi

Për informacione në lidhje me Bluetooth® Low Energy Module GCY 42 / GCY 42 NC lexoni udhëzimet përkatëse të funksionimit.