# Treguesi i nivelit të karikimit të baterisë

LED-et jeshile të treguesit të nivelit të karikimit të baterisë tregojnë nivelin e karikimit të baterisë. Për arsye sigurie, kërkimi i nivelit të karikimit është i mundur vetëm kur vegla elektrike nuk është në lëvizje.

Shtypni butonin e treguesit të nivelit të karikimit ose , për të shfaqur nivelin e karikimit. Kjo është gjithashtu e mundur kur bateria është hequr.

Nëse nuk ndizet asnjë LED pas shtypjes së butonit të treguesit të nivelit të karikimit, bateria është me defekt dhe duhet të zëvendësohet.

Shënim: Statusi i karikimit të baterisë shfaqet gjithashtu në User Interface (14)Treguesi i statusit.

## Lloji i baterisë GBA 18V...

LED-e | Kapaciteti
--- | ---
Dritë e vazhdueshme 3 × jeshile | 60–100 %
Dritë e vazhdueshme 2 × jeshile | 30–60 %
Dritë e vazhdueshme 1 × jeshile | 5–30 %
Dritë pulsuese 1 × jeshile | 0–5 %

## Lloji i baterisë ProCORE18V...

LED-e | Kapaciteti
--- | ---
Dritë e vazhdueshme 5 × jeshile | 80–100 %
Dritë e vazhdueshme 4 × jeshile | 60–80 %
Dritë e vazhdueshme 3 × jeshile | 40–60 %
Dritë e vazhdueshme 2 × jeshile | 20–40 %
Dritë e vazhdueshme 1 × jeshile | 5–20 %
Dritë pulsuese 1 × jeshile | 0–5 %