# Mânerul auxiliar

- Utilizaţi scula electrică numai împreună cu mânerul auxiliar (4).

Această sculă electrică poate fi utilizată numai împreună cu mânerul auxiliar cu numărul de comandă 1 602 025 07Y.

- Înainte de efectuarea oricăror lucrări, asigură-te că mânerul auxiliar este strâns ferm. Pierderea controlului poate duce la vătămări corporale. Asigură-te că mânerul auxiliar este strâns la cuplu adecvat pentru metoda de fixare, fixează-l pe scula electrică astfel încât orice deplasare a mânerului auxiliar în jurul sau de-a lungul axei de găurire să nu fie posibilă.

##

Pentru a deschide mânerul auxiliar, roteşte în sens antiorar partea inferioară a mânerului auxiliar (4).

Trage spre înapoi piesa intermediară a mânerului auxiliar şi menţine-o în această poziţie.

Împingeţi mânerul auxiliar peste mandrină pentru a-l fixa pe scula electrică.

Apoi eliberează piesa intermediară .

După aceea răsuceşte în sens orar partea inferioară a mânerului auxiliar (4) până când se fixează în poziţie.

##

Opţional, poţi roti mânerul auxiliar (4) pentru a obţine o poziţie de lucru sigură şi confortabilă.

Răsuceşte în sens antiorar partea inferioară a mânerului auxiliar (4) şi roteşte mânerul auxiliar (4) în poziţia dorită. După aceea răsuceşte în sens orar partea inferioară a mânerului auxiliar (4) până când se fixează în poziţie.

##

Cu ajutorul limitatorului de reglare a adâncimii (3) se poate stabili adâncimea de găurire dorită X.

Desfiletează şurubul-fluture pentru reglarea limitatorului de reglare a adâncimii (5) şi introdu limitatorul de reglare a adâncimii în mânerul auxiliar (4).

Trage limitatorul de reglare a adâncimii (3) până când distanţa dintre vârful burghiului şi vârful limitatorului de reglare a adâncimii (3) corespund adâncimii de găurire dorite X.

Strânge din nou ferm şurubul-fluture pentru reglarea limitatorului de reglare a adâncimii (5).