# Colocação em funcionamento

##

Nota: A utilização de baterias não adequadas para sua ferramenta elétrica pode originar falhas de funcionamento ou danos na ferramenta elétrica.

Coloque o comutador do sentido de rotação (16) ao centro para evitar uma ligação acidental. Coloque a bateria (11) carregada no punho até engatar audivelmente e ficar à face com o punho.

##

Com o comutador do sentido de rotação (16) pode alterar o sentido de rotação da ferramenta elétrica. No entanto, tal não é possível com o interruptor de ligar/desligar (17) pressionado.

| Rotação à direita: empurre o comutador do sentido de rotação (16) de ambos os lados até ao batente para a posição .
| Rotação à esquerda: empurre o comutador do sentido de rotação (16) de ambos os lados até ao batente para a posição .

##

| Furar
Coloque o seletor do modo de funcionamento (7) no símbolo "Furar".
| Aparafusar
Coloque o seletor do modo de funcionamento (7) no símbolo "Parafusar".
| Furar com impacto (GSB 18V-150 C)
Coloque o seletor do modo de funcionamento (7) no símbolo "Furar com impacto ".

##

Para ligar a ferramenta elétrica pressione e mantenha pressionado o interruptor de ligar/desligar (17).

O LED (13) acende-se com o interruptor de ligar/desligar (17) ligeira ou totalmente pressionado e permite iluminar o local de trabalho com condições de luminosidade desfavoráveis.

Para desligar a ferramenta elétrica, soltar o interruptor de ligar/desligar (17).

##

É possível regular o número de rotações da ferramenta elétrica ligada, dependendo do quanto o interruptor de ligar/desligar (17) é pressionado.

Uma leve pressão no interruptor de ligar/desligar (17) origina uma rotação baixa. Aumentando a pressão aumenta a rotação.

##

Com o anel de ajuste de pré-seleção do torque (6) pode pré-selecionar o torque necessário em 25 níveis. Assim que o torque definido seja alcançado, o acessório para.

##

- Acione o interruptor de regulação da velocidade (8) somente com a ferramenta elétrica parada.

1ª velocidade:

Regime de rotações mais baixo; para aparafusar ou trabalhar com grandes diâmetros de perfuração.

2ª velocidade:

Regime de rotações mais alto; para trabalhar com pequenos diâmetros de perfuração.

- Empurre o interruptor de regulação da velocidade sempre até ao batente. Caso contrário, a ferramenta elétrica pode ficar danificada.

##

O desligamento rápido (KickBack Control) oferece um melhor controle sobre a ferramenta elétrica e aumenta assim a proteção do usuário em comparação às ferramentas elétricas sem o KickBack Control. Em caso de uma rotação repentina e imprevista da ferramenta elétrica sobre o eixo de perfuração, a ferramenta elétrica se desliga.

O desligamento rápido é indicado na ferramenta elétrica através do LED (22) que pisca a vermelho, da luz de trabalho (13) intermitente e de um acender a vermelho do LED para KickBack Control (23).

Para a recolocação em funcionamento solte o interruptor de ligar/desligar e pressione-o de novo.

- Se o desligamento rápido (KickBack Control) estiver com defeito, não é possível ligar mais a ferramenta elétrica. Só permita que a ferramenta elétrica seja consertada por pessoal especializado e qualificado e só com peças de reposição originais.

O desligamento rápido pode ser desativado na interface de usuário (14) com a tecla (24). Se a ferramenta elétrica não for usada durante mais do que 5 minutos ou se a bateria for retirada, o desligamento rápido torna a ligar-se automaticamente. O estado atual é indicado através do LED para KickBack Control (23) na interface de usuário (14).

Tenha em atenção que a luz de aviso não é visível de todas as direções. A luz de aviso é difícil de reconhecer se a luz solar for muito forte.

##

Com a detecção eletrônica do ângulo (EAD) pode pré-selecionado um ângulo de inclinação que a ferramenta elétrica reconhece durante o trabalho e indica ao usuário. Com isto pode, por exemplo, furar ou parafusar em ângulo reto em uma superfície inclinada. A detecção eletrônica do ângulo (EAD) é controlada através da interface de usuário (14).

Selecione um ângulo (45°, 60°, definido pelo usuário) na interface de usuário (14). Nota: Na definição de fábrica o ângulo definido pelo usuário é de 90°. Este pode ser adaptado através da aplicação Bosch.
Para ajustar o ângulo, pressione a tecla para a detecção eletrônica do ângulo (EAD) (20) as vezes necessárias, até que o LED do ângulo de inclinação desejado (21) comece a piscar.

Para além do LED do ângulo de inclinação desejado (21) também o LED para a detecção eletrônica do ângulo (EAD) (9) começa a piscar a amarelo. Posicione agora a ferramenta elétrica na superfície desejada e mantenha-a o mais quieta possível. Nota: Se a ferramenta elétrica não for mantida quieta durante o processo de iniciação, este termina automaticamente após 10 segundos e o último valor definido é restabelecido.
A ferramenta elétrica começa o processo de iniciação após o posicionamento. Durante o processo de iniciação a superfície desejada á aprendida. O processo de iniciação está concluído quando o LED para a detecção eletrônica do ângulo (EAD) (9) se acende a verde durante aprox. 1 segundo e depois se apaga e o LED para o ângulo de inclinação (21) se acende de forma permanente.

Retire a ferramenta elétrica da superfície. Alinhe a ferramenta elétrica no ângulo de inclinação desejado com a superfície aprendida. O LED (22) acende a amarelo, quando o ângulo de inclinação se aproxima ao ângulo de inclinação desejado/predefinido.

O LED (9) acende a verde, quando o ângulo de inclinação desejado/predefinido é aproximadamente alcançado. Para terminar a detecção eletrônica do ângulo (EAD), pressione a tecla da detecção eletrônica do ângulo (EAD) (20) até que nenhum dos LEDs para a seleção do ângulo (21) se acenda mais (45° → 60° → Definido pelo usuário → Desligado). O ângulo definido e a superfície de referência são mantidos mesmo quando a bateria é trocada ou quando a ferramenta elétrica é novamente acordada do modo de repouso.

##

A interface de usuário (14) serve para ajustar e verificar um ângulo de inclinação no âmbito da detecção eletrônica do ângulo (EAD), para desativar o desligamento rápido (KickBack Control) e para indicar o estado da ferramenta elétrica.

##

Indicação do estado da ferramenta elétrica (22) | Significado/causa | Solução
--- | --- | ---
Verde | Estado OK | –
Amarelo | Temperatura crítica atingida, bateria quase vazia ou KickBack Control desligado | Deixe a ferramenta elétrica funcionar em vazio e esfriar, troque ou carregue a bateria em breve ou pressione a tecla de KickBack
Acende a vermelho | A ferramenta elétrica está superaquecida ou a bateria está vazia | Deixe a ferramenta elétrica esfriar ou troque ou carregue a bateria
Vermelho intermitente | Desligamento preventivo contragolpe disparou | Desligue e volte a ligar a ferramenta elétrica
Azul intermitente | A ferramenta elétrica está ligada ao aparelho terminal móvel ou as configurações estão sendo transferidas | –

Indicação do estado da ferramenta elétrica (9) | Significado/causa
--- | ---
Verde | O LED verde indica que o ângulo de inclinação desejado/predefinido é alcançado de forma aproximadaA)
Amarelo | O LED amarelo indica que o ângulo de inclinação se aproxima do ângulo de inclinação desejado/predefinidoA)
Amarelo intermitente, depois aceso por breves instantes a verde | A superfície está sendo aprendida
Amarelo intermitente, depois aceso por breves instantes a amarelo | O processo de iniciação não foi executado corretamente

A)

  A detecção eletrônica do ângulo (EAD) não oferece uma precisão de medição definida que seja por exemplo comparável à de um instrumento de medição. As tolerâncias de fabrico podem influenciar a precisão das áreas de visualização. Além disso, condições exteriores podem afetar o significado da detecção eletrônica do ângulo (EAD) (p. ex. desalinhamento da ferramenta relativamente ao parafuso ou bit, uniformidade da superfície no processo de inicialização).

##

Juntamente com o Bluetooth® Low Energy Module GCY 42 / GCY 42 NC são disponibilizadas as seguintes funções Connectivity para a ferramenta elétrica:

- Registro e personalização
- Verificação do estado, emissão de mensagens de aviso
- Informações gerais e ajustes
- Gestão

Para informações sobre Bluetooth® Low Energy Module GCY 42 / GCY 42 NC, leia o guia de usuário associado.