# 제품 사양

충전 드릴 |  | GSR 18V-150 C | GSB 18V-150 C
--- | --- | --- | ---
품번 |  | ‎3 601 JJ5 0..‎ | ‎3 601 JJ5 1..‎
정격 전압 | V= | 18 | 18
정격 무부하 속도 n0A)
1단 | min-1 | 0–550 | 0–550
2단 | min-1 | 0–2200 | 0–2200
타격 속도A) | min-1 | – | 0–30000
ISO 5393(2017)에 따른 경질/연질 스크류 작업 시 토크A) | Nm | 100/84 | 100/84
최대 토크 A) | Nm | 150 | 150
최대 드릴 직경
목재 | mm | 150 | 150
철재 | mm | 16 | 16
석재 | mm | − | 20
툴 홀더 | mm | 1.5–13 | 1.5–13
최대 스크류 직경 | mm | 13 | 13
중량B) | kg | 2.4–3.5 | 2.5–3.6
충전 시 권장되는 주변 온도 | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
작동 시 및 보관 시 허용되는 주변 온도 | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
호환 가능한 배터리 |  | GBA 18V... ProCORE18V… | GBA 18V... ProCORE18V…
최대 출력 발휘를 위해 권장하는 배터리 |  | ProCORE18V… ≥ 5.5 Ah | ProCORE18V… ≥ 5.5 Ah
권장하는 충전기 |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  배터리 ProCORE18V 8.0Ah 장착 시 20−25 °C에서 측정됨

B)

  사용하는 배터리에 따라 상이

값은 제품별로 편차가 있을 수 있으며, 진행하는 작업 및 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 보다 자세한 정보는 www.bosch-professional.com/wac에서 확인할 수 있습니다.