# Dane techniczne

Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa |  | GSR 18V-150 C | GSB 18V-150 C
--- | --- | --- | ---
Numer katalogowy |  | ‎3 601 JJ5 0..‎ | ‎3 601 JJ5 1..‎
Napięcie znamionowe | V= | 18 | 18
Nominalna prędkość obrotowa bez obciążenia n0A)
1. bieg | min–1 | 0–550 | 0–550
2. bieg | min–1 | 0–2200 | 0–2200
Liczba udarówA) | min–1 | – | 0–30000
Moment obrotowy, wkręcanie twarde/miękkie wg ISO 5393 (2017)A) | Nm | 100/84 | 100/84
Maks. moment obrotowyA) | Nm | 150 | 150
Maks. Ø wiercenia
Drewno | mm | 150 | 150
Stal | mm | 16 | 16
Mur | mm | − | 20
Uchwyt narzędziowy | mm | 1,5–13 | 1,5–13
Maks. Ø wkrętów | mm | 13 | 13
WagaB) | kg | 2,4–3,5 | 2,5–3,6
Zalecana temperatura otoczenia podczas ładowania | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Dopuszczalna temperatura otoczenia podczas pracy i podczas przechowywania | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Kompatybilne akumulatory |  | GBA 18V... ProCORE18V… | GBA 18V... ProCORE18V…
Zalecane akumulatory zapewniające pełną moc |  | ProCORE18V… ≥5,5 Ah | ProCORE18V… ≥5,5 Ah
Zalecane ładowarki |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Pomiar wykonany przy temperaturze 20−25 °C z akumulatorem ProCORE18V 8.0Ah.

B)

  w zależności od zastosowanego akumulatora

Wartości mogą różnić się w zależności od produktu, zastosowania i warunków otoczenia. Więcej informacji na stronie: www.bosch-professional.com/wac.