# Cara penggunaan

##

Catatan: Menggunakan baterai yang tidak sesuai untuk perkakas listrik dapat menyebabkan kegagalan fungsi atau kerusakan pada perkakas listrik.

Posisikan switch pengubah arah (16) ke tengah untuk mencegah pengaktifan tiba-tiba. Pasang baterai yang sudah terisi (11) ke dalam gagang perkakas hingga terkunci dan terpasang rata pada gagang.

##

Arah putaran perkakas listrik dapat diubah dengan switch pengubah arah (16). Hal tersebut tidak dapat dilakukan jika tombol on/off (17) ditekan.

| Putaran ke kanan: Putar switch arah putaran (16) pada kedua sisi hingga maksimal pada posisi .
| Putaran ke kiri: Putar switch arah putaran (16) pada kedua sisi hingga maksimal pada posisi .

##

| Pengeboran
Atur switch selektor mode pengoperasian (7) pada simbol "Pengeboran".
| Penyekrupan
Atur switch selektor mode pengoperasian (7) pada simbol "Penyekrupan".
| Pengeboran impact (GSB 18V-150 C)
Atur switch selektor mode pengoperasian (7) pada simbol "Pengeboran impact".

##

Untuk menggunakan pertama kali perkakas listrik, tekan dan tahan tombol on/off (17).

LED (13) akan menyala saat tombol on/off (17) ditekan singkat atau ditekan kuat dan dapat membantu menerangi area kerja saat kondisi cahaya buruk.

Untuk menonaktifkan perkakas listrik, lepaskan tombol on/off (17).

##

Kecepatan perkakas listrik yang diaktifkan dapat disetel terus-menerus tergantung seberapa kuat tombol on/off (17) ditekan.

Jika tombol on/off (17) ditekan singkat dan tidak terlalu kuat, kecepatan putaran akan menjadi rendah. Tekanan yang lebih besar mengakibatkan kecepatan putaran yang lebih tinggi.

##

Dengan menggunakan ring untuk penyetelan awal torsi (6), torsi yang diperlukan dapat dipilih terlebih dahulu dalam 25 level. Alat sisipan segera berhenti begitu torsi yang telah diatur tercapai.

##

- Tekan switch pemilih tingkat putaran (8) hanya saat perkakas listrik sedang tidak beroperasi.

Tingkat putaran pertama:

Rentang kecepatan putaran rendah; untuk pengerjaan dengan diameter mata bor yang besar atau untuk penyekrupan.

Tingkat putaran kedua:

Rentang kecepatan putaran tinggi; untuk pengerjaan dengan diameter mata bor yang kecil.

- Selalu geser switch pemilih tingkat putaran hingga maksimal. Jika tidak, perkakas listrik dapat rusak.

##

Penonaktifan cepat (KickBack Control) menawarkan kontrol yang lebih baik pada perkakas listrik dan meningkatkan perlindungan terhadap pengguna dibandingkan dengan perkakas listrik tanpa KickBack Control. Perkakas listrik akan mati jika perkakas listrik berputar di sekitar sumbu bor secara mendadak dan tak terduga.

Penonaktifan cepat ditampilkan melalui LED (22) yang berkedip merah, lampu kerja (13) yang berkedip serta lampu merah pada LED untuk KickBack Control (23) pada perkakas listrik.

Untuk mengoperasikan kembali perkakas listrik, lepaskan tombol on/off dan kemudian tekan kembali.

- Jika fungsi KickBack Control rusak, perkakas listrik tidak lagi dapat dihidupkan. Hanya lakukan perbaikan perkakas listrik oleh teknisi ahli resmi dan hanya gunakan suku cadang asli.

Penonaktifan cepat dapat dinonaktifkan pada User Interface (14) melalui tombol (24). Jika perkakas listrik tidak digunakan lebih dari 5 menit atau baterai dilepas, penonaktifan otomatis akan aktif kembali secara otomatis. Status saat ini akan ditampilkan melalui LED untuk KickBack Control (23) pada User Interface (14).

Perhatikan bahwa lampu peringatan tidak dapat terlihat dari semua arah. Lampu peringatan tidak dapat terlihat dengan baik dan jelas di bawah cahaya matahari yang terang.

##

Sudut kemiringan yang dideteksi oleh perkakas listrik saat bekerja dan ditampilkan kepada pengguna dapat dipilih terlebih dulu menggunakan pendeteksian sudut elektronik (EAD). Hal ini memungkinkan pengeboran atau penyekrupan pada permukaan yang miring dapat dilakukan pada sudut yang tepat. Pendeteksian sudut elektronik (EAD) dikontrol melalui User Interface (14).

Pilih sebuah sudut (45°, 60°, ditetapkan oleh pengguna) pada User Interface (14). Catatan: Pada pengaturan pabrik, sudut yang ditetapkan oleh pengguna yakni sebesar 90°. Hal ini dapat disesuaikan melalui aplikasi Bosch.
Untuk mengatur sudut, tekan beberapa kali tombol untuk pendeteksian sudut elektronik (EAD) (20) hingga LED pada sudut kemiringan (21) yang diinginkan mulai berkedip.

Selain LED untuk sudut kemiringan (21) yang diinginkan, LED untuk pendeteksian sudut elektronik (EAD) (9) juga mulai berkedip kuning. Sekarang, atur posisi perkakas listrik pada permukaan yang diinginkan dan tahan sebisa mungkin untuk tetap berada di posisinya. Catatan: Jika perkakas listrik tidak dapat diam pada posisinya selama proses pengoperasian awal, proses pengoperasian awal akan berakhir secara otomatis setelah 10 detik dan nilai yang diatur terakhir kali akan dibuat lagi.
Perkakas listrik memulai proses pengoperasian awal setelah posisi diatur. Selama proses pengoperasian awal, permukaan yang diinginkan akan dipelajari. Proses pengoperasian awal telah selesai apabila LED untuk pendeteksian sudut elektronik (EAD) (9) menyala hijau selama sekitar 1 detik dan kemudian padam serta LED untuk sudut kemiringan (21) terus menyala.

Lepaskan perkakas listrik dari permukaan. Sejajarkan perkakas listrik pada sudut kemiringan yang diinginkan ke permukaan yang telah diinstruksikan. LED (22) menyala kuning ketika sudut kemiringan mendekati sudut kemiringan yang diinginkan/telah diatur sebelumnya.

LED (9) menyala hijau ketika sudut kemiringan yang diinginkan/telah diatur sebelumnya cukup tercapai. Untuk mengakhiri pendeteksian sudut elektronik (EAD), tekan tombol pendeteksian sudut elektronik (EAD) (20) selama beberapa saat hingga tidak ada lagi LED untuk pemilihan sudut (21) yang menyala (45° → 60° → ditentukan oleh pengguna → Off). Permukaan referensi serta sudut yang diatur akan tetap terjaga meskipun baterai diganti atau jika perkakas listrik dihidupkan lagi dari mode tidur.

##

User Interface (14) berfungsi untuk mengatur dan memeriksa sudut kemiringan berkaitan dengan pendeteksian sudut elektronik (EAD), untuk menonaktifkan penonaktifan cepat (KickBack Control), serta untuk menampilkan status perkakas listrik.

##

Indikator status perkakas listrik (22) | Arti/penyebab | Solusi
--- | --- | ---
Hijau | Status OK | –
Kuning | Suhu kritis tercapai, daya baterai hampir habis, atau KickBack Control dinonaktifkan | Biarkan perkakas listrik beroperasi pada posisi idle dan biarkan menjadi dingin, segera ganti atau isi daya baterai, atau tekan tombol KickBack
Menyala merah | Perkakas listrik terlalu panas atau daya baterai habis | Biarkan perkakas listrik menjadi dingin atau ganti atau isi daya baterai
Berkedip merah | Fitur kickback stop telah terpicu | Matikan perkakas listrik dan hidupkan kembali
Berkedip biru | Perkakas listrik terhubung dengan perangkat seluler atau pengaturan dikirim | –

Indikator status perkakas listrik (9) | Arti/penyebab
--- | ---
Hijau | LED hijau menampilkan bahwa sudut kemiringan yang diinginkan/telah diatur sebelumnya setidaknya telah tercapaiA)
Kuning | LED kuning menampilkan bahwa sudut kemiringan mendekati sudut kemiringan yang diinginkan/telah diatur sebelumnyaA)
Berkedip kuning, kemudian menyala hijau singkat | Permukaan dipelajari
Berkedip kuning, kemudian menyala kuning singkat | Proses inisialisasi tidak dilakukan dengan benar

A)

  Pendeteksian sudut elektronik (EAD) tidak menyediakan akurasi pengukuran tertentu yang dapat dibandingkan, misalnya, dengan alat pengukur. Toleransi produksi dapat memengaruhi akurasi rentang nominal. Selain itu, kondisi eksternal dapat memengaruhi validitas pendeteksian sudut elektronik (EAD) (misalnya ketidaksejajaran perangkat dengan sekrup atau mata bor, kerataan permukaan selama proses permulaan).

##

Berkaitan dengan modul Bluetooth® Low Energy GCY 42 / GCY 42 NC, fungsi konektivitas berikut tersedia untuk perkakas listrik:

- Pendaftaran dan personalisasi
- Cek status, tampilan pesan peringatan
- Informasi umum dan pengaturan
- Perawatan

Untuk informasi mengenai modul Bluetooth® Low Energy GCY 42 / GCY 42 NC, baca panduan pengoperasian terkait.