# Tehnilised andmed

Akutrell-kruvikeeraja |  | GSR 18V-150 C | GSB 18V-150 C
--- | --- | --- | ---
Tootenumber |  | ‎3 601 JJ5 0..‎ | ‎3 601 JJ5 1..‎
Nimipinge | V= | 18 | 18
Arvutuslik tühikäigu-pöörlemiskiirus n0A)
1. käik | min–1 | 0–550 | 0–550
2. käik | min–1 | 0–2200 | 0–2200
LöögikiirusA) | min–1 | – | 0–30000
Pöördemoment kruvikeeramisel kõva/pehme materjali korral ISO 5393 (2017) kohaseltA) | Nm | 100/84 | 100/84
Max pöördemomentA) | Nm | 150 | 150
Puuri max Ø
Puit | mm | 150 | 150
Teras | mm | 16 | 16
Müüritis | mm | − | 20
Tööriista kinnituskoht | mm | 1,5–13 | 1,5–13
Kruvide max Ø | mm | 13 | 13
KaalB) | kg | 2,4–3,5 | 2,5–3,6
Soovitatav keskkonnatemperatuur laadimisel | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Lubatud keskkonnatemperatuur töötamisel ja hoiustamisel | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Ühilduvad akud |  | GBA 18V... ProCORE18V… | GBA 18V... ProCORE18V…
Soovitatavad akud täisvõimsuseks |  | ProCORE18V… ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V… ≥ 5,5 Ah
Soovitatavad laadimisseadmed |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Mõõdetud 20−25 °C juures akuga ProCORE18V 8.0Ah.

B)

  sõltuvalt kasutatud akust

Väärtused võivad olenevalt tootest varieeruda ja oleneda kasutus- ning keskkonnatingimustest.Täiendav teave veebisaidil www.bosch-professional.com/wac.