# Technické údaje

Akumulátorový vrtací šroubovák |  | GSR 18V-150 C | GSB 18V-150 C
--- | --- | --- | ---
Číslo výrobku |  | ‎3 601 JJ5 0..‎ | ‎3 601 JJ5 1..‎
Jmenovité napětí | V= | 18 | 18
Jmenovité otáčky naprázdno n0A)
1. stupeň | ot/min | 0–550 | 0–550
2. stupeň | ot/min | 0–2 200 | 0–2 200
Počet příklepůA) | min-1 | – | 0–30 000
Krouticí moment tuhý/měkký šroubový spoj podle ISO 5393 (2017)A) | Nm | 100/84 | 100/84
Max. krouticí momentA) | Nm | 150 | 150
Max. Ø vrtání
Dřevo | mm | 150 | 150
Ocel | mm | 16 | 16
Zdivo | mm | − | 20
Upínání nástroje | mm | 1,5–13 | 1,5–13
Max. Ø šroubů | mm | 13 | 13
HmotnostB) | kg | 2,4–3,5 | 2,5–3,6
Doporučená teplota prostředí při nabíjení | °C | 0 až +35 | 0 až +35
Dovolená teplota prostředí při provozu a při skladování | °C | –20 až +50 | –20 až +50
Kompatibilní akumulátory |  | GBA 18V... ProCORE18V… | GBA 18V... ProCORE18V…
Doporučené akumulátory pro plný výkon |  | ProCORE18V… ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V… ≥ 5,5 Ah
Doporučené nabíječky |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Měřeno při 20–25 °C s akumulátorem ProCORE18V 8.0Ah.

B)

  V závislosti na použitém akumulátoru

Hodnoty se mohou podle výrobku lišit a mají na ně vliv podmínky použití a prostředí. Další informace najdete na www.bosch-professional.com/wac.