# Date tehnice

Maşină de găurit şi înşurubat cu acumulator |  | GSR 18V-150 C | GSB 18V-150 C
--- | --- | --- | ---
Număr de identificare |  | ‎3 601 JJ5 0..‎ | ‎3 601 JJ5 1..‎
Tensiune nominală | V= | 18 | 18
Turaţie nominală în gol n0A)
Treapta 1 de viteză | rot/min | 0–550 | 0–550
Treapta 2 de viteză | rot/min | 0–2200 | 0–2200
Număr de percuţiiA) | min-1 | – | 0–30000
Cuplu de strângere pentru înşurubare tare/moale conform ISO 5393 (2017)A) | Nm | 100/84 | 100/84
Cuplu maxim de strângereA) | Nm | 150 | 150
Diametru maxim de găurire
Lemn | mm | 150 | 150
Oţel | mm | 16 | 16
Zidărie | mm | − | 20
Sistem de prindere a accesoriilor | mm | 1,5–13 | 1,5–13
Diametru maxim de înşurubare | mm | 13 | 13
GreutateB) | kg | 2,4–3,5 | 2,5–3,6
Temperatură ambiantă recomandată în timpul încărcării | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Temperatură ambiantă admisă în timpul funcţionării şi pe perioada depozitării | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Acumulatori compatibili |  | GBA 18V... ProCORE18V… | GBA 18V... ProCORE18V…
Acumulatori recomandaţi pentru putere maximă |  | ProCORE18V… ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V… ≥ 5,5 Ah
Încărcătoare recomandate |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Măsurat la 20−25 °C cu acumulatorul ProCORE18V 8.0Ah.

B)

  în funcţie de acumulatorul utilizat

Valorile pot varia în funcţie de produs şi sunt supuse condiţiilor de utilizare, precum şi condiţiilor de mediu. Pentru informaţii suplimentare, accesează www.bosch-professional.com/wac.