# Indicatore del livello di carica della batteria

I LED verdi dell’apposito indicatore indicano il livello di carica della batteria. Per ragioni di sicurezza, il livello di carica si può verificare esclusivamente ad elettroutensile fermo.

Per visualizzare il livello di carica, premere il tasto dell’indicatore livello di carica della batteria o . Ciò sarà possibile anche a batteria rimossa.

Se premuto il tasto dell’indicatore livello di carica della batteria non si illumina alcun LED, ciò significa che la batteria è difettosa e che deve essere sostituita.

Avvertenza: il livello di carica della batteria viene visualizzato anche sull’interfaccia di comando (14) Indicatori di stato.

## Tipo di batteria GBA 18V...

LED | Autonomia
--- | ---
Luce fissa, 3 LED verdi | 60−100 %
Luce fissa, 2 LED verdi | 30−60 %
Luce fissa, 1 LED verde | 5−30 %
Luce lampeggiante, 1 LED verde | 0−5 %

## Tipo di batteria ProCORE18V...

LED | Autonomia
--- | ---
Luce fissa, 5 LED verde | 80−100 %
Luce fissa, 4 LED verde | 60−80 %
Luce fissa, 3 LED verdi | 40−60 %
Luce fissa, 2 LED verdi | 20−40 %
Luce fissa, 1 LED verde | 5−20 %
Luce lampeggiante, 1 LED verde | 0−5 %