# بدء التشغيل

##

إرشاد: استخدام المراكم غير المناسبة لعدتك الكهربائية يمكن أن يؤدي إلى حدوث اختلالات وظيفية أو إلى إلحاق الضرر بالعدة الكهربائية.

اضبط مفتاح تحويل اتجاه الدوران (16) علی الوضع المتوسط لمنع التشغيل غير المقصود. ضع المركم المشحون (11) في المقبض إلى أن يثبت بصوت مسموع، ويتساطح مع المقبض.

##

يمكنك أن تغير اتجاه دوران العدة الكهربائية (16) بواسطة مفتاح تغيير اتجاه الدوران. إلا أنه لا يمكن تغييره عندما يكون مفتاح التشغيل والإطفاء (17) مضغوطا.

| دوران اليمين: حرك مفتاح تحويل اتجاه الدوران (16) من الجانبين حتى النهاية إلى الوضع .
| دوران اليسار: حرك مفتاح تحويل اتجاه الدوران (16) من الجانبين حتى النهاية إلى الوضع .

##

| الثقب
اضبط زر اختيار نوع التشغيل (7) على الرمز «الثقب».
| ربط اللوالب
اضبط زر اختيار نوع التشغيل (7) على الرمز «الربط».
| الثقب لمرفق بالطرق (GSB 18V-150 C)
اضبط زر اختيار نوع التشغيل (7) على الرمز «الثقب الطرقي».

##

لغرض تشغيل العدة الكهربائية اضغط علی مفتاح التشغيل والإطفاء (17) وحافظ علی إبقائه مضغوطا.

يضيء المصباح LED ‎‎(13)‎‎ عند الضغط علی مفتاح التشغيل والإطفاء (17) بشكل جزئي أو كامل ويسمح بإضاءة مكان الشغل إن كانت ظروف الإضاءة غير ملائمة.

لغرض إطفاء العدة الكهربائية اترك مفتاح التشغيل والإطفاء (17).

##

يمكنك أن تتحكم بعدد دوران العدة الكهربائية قيد التشغيل دون تدريج، حسب مدی الضغط علی مفتاح التشغيل والإطفاء (17).

يؤدي الضغط الخفيف على مفتاح التشغيل والإطفاء (17) إلى عدد لفات منخفض. يزداد عدد اللفات بزيادة الضغط.

##

تسمح لك حلقة ضبط اختيار عزم الدوران مسبقا (6) بضبط عزم الدوران المطلوب على 25 درجة بشكل مسبق. بمجرد الوصول إلى عزم الدوران المضبوط يتم إيقاف عدة الشغل.

##

- اضبط مفتاح اختيار ترس السرعة (8) فقط عندما تكون العدة الكهربائية متوقفة عن الحركة.

السرعة الأولى:

مجال عدد دوران منخفض، للشغل بقطر تثقيب كبير أو لربط اللوالب.

السرعة الثانية:

مجال عدد لفات مرتفع للعلم بقطر ثقب صغير.

- ادفع مفتاح اختيار ترس السرعة دائما إلی حد التصادم. وإلا، فقد تتعرض العدة الكهربائية للضرر.

##

تتيح خاصية الإطفاء السريع (KickBack Control) تحكما أفضل في العدة الكهربائية وتزيد من درجة حماية المستخدم مقارنة بالعدد الكهربائية غير المزودة بخاصية KickBack Control. في حالة الدوران المفاجئ وغير المتوقع للعدة الكهربائية حول محور الثقب تنطفئ العدة الكهربائية.

تتم الإشارة إلى خاصية الإطفاء السريع من خلال الوميض الأحمر لمؤشر الدايود (22)، ووميض ضوء العمل (13) وإضاءة حمراء لمؤشر دايود خاصية KickBack Control‏ (23) بالعدة الكهربائية.

لغرض إعادة تشغيل اترك مفتاح التشغيل والإطفاء واضغط عليه مجددا.

- في حالة تعطل خاصية KickBack Control لا يمكن تشغيل العدة الكهربائية. احرص على تصليح عدتك الكهربائية فقط من قبل العمال المتخصصين وباستعمال قطع الغيار الأصلية فقط.

يمكن إيقاف تفعيل خاصية الإطفاء السريع من واجهة المستخدم (14) باستخدام الزر (24). في حالة عدم استخدام العدة الكهربائية لمدة تزيد عن 5 دقائق أو إخراج المركم منها يتم تشغيل خاصية الإطفاء السريع أوتوماتيكيًا مرة أخرى. تتم الإشارة إلى الحالة الحالية عن طريق مؤشر دايود خاصية KickBack Control (23)‏ بواجهة المستخدم (14).

يُراعى أن ضوء التحذير غير مرئي من بعض الاتجاهات. في حالة ضوء الشمس القوي يصعب التعرف على ضوء التحذير.

##

يمكن باستخدام وظيفة الرصد الإلكتروني للزوايا (EAD) الاختيار المسبق لزاوية الميل التي تتعرف عليها العدة الكهربائية أثناء العمل وتُظهرها للمستخدم. وبهذا يمكن على سبيل المثال الثقب أو ربط اللوالب بشكل قائم على سطح مائل. يتم التحكم في وظيفة الرصد الإلكتروني للزوايا (EAD) عن طريق واجهة المستخدم (14).

اختر زاوية (45°، 60°، زاوية يحددها المستخدم) عن طريق واجهة المستخدم ‎‎‎‎‎‎‎‎‎(14)‎‎‎‎‎‎‎‎‎. ملاحظة: في أوضاع ضبط المصنع تكون الزاوية التي يحددها المستخدم 90°. يمكن مواءمة هذه الزاوية عن طريق تطبيق Bosch-App.
لضبط الزاوية كرر الضغط على زر وظيفة الرصد الإلكتروني للزوايا (EAD) ‎‎‎‎‎‎‎‎‎(20)‎‎‎‎‎‎‎‎‎، إلى أن يبدأ مؤشر دايود زاوية الميل المعنية ‎‎‎‎‎‎‎‎‎(21)‎‎‎‎‎‎‎‎‎ في الوميض.

بجوار مؤشر دايود زاوية الميل المرغوبة ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎(21)‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ يبدأ أيضًا مؤشر دايود وظيفة الرصد الإلكتروني للزوايا (EAD) ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎(9)‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ في الوميض باللون الأصفر. ضع العدة الكهربائية على السطح المرغوب واحرص قدر الإمكان على أن تكون ثابتة. ملاحظة: إذا لم يتم الحفاظ على ثبات العدة الكهربائية أثناء عملية التهيئة، تنتهي عملية التهيئة أوتوماتيكيًا بعد 10 ثوان وتتم العودة إلى آخر قيمة مضبوطة.
تبدأ العدة الكهربائية بعد الارتكاز في عملية التهيئة. أثناء عملية التهيئة يتم تسجيل السطح المرغوب. تنتهي عملية التهيئة عندما ي‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ضيء مؤشر دايود وظيفة الرصد الإلكتروني للزوايا (EAD) (9)‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ لمدة 1 ثانية باللون الأخضر ثم تنطفئ، ويضيء مؤشر دايود زاوية الميل ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎(21)‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ باستمرار.

أبعد العدة الكهربائية عن السطح. وجه العدة الكهربائية بزاوية الميل المرغوبة بالنسبة للسطح الخارجي المسجل. يضيء مؤشر الدايود (22) باللون الأصفر عندما تقترب زاوية الميل من زاوية الميل المرغوبة/المضبوطة مسبقًا.

يضيء مؤشر الدايود (9) باللون الأخضر عند الوصول تقريبًا إلى زاوية الميل المرغوبة/المضبوطة مسبقًا. لإنهاء وظيفة الرصد الإلكتروني للزوايا (EAD) اضغط على زر وظيفة الرصد الإلكتروني للزوايا (EAD) (20) باستمرار إلى أن تتوقف إضاءة أي مؤشر دايود لاختيار الزوايا (21) (45° ← 60° ← زاوية يحددها المستخدم ← إيقاف). تظل الزاوية المضبوطة والسطح المرجعي محفوظين حتى مع تغيير المركم أو عند إخراج العدة الكهربائية من وضع السكون.

##

تتلخص وظيفة واجهة المستخدم (14) في ضبط زاوية الميل ومراجعتها في إطار الرصد الإلكتروني للزوايا (EAD)، وإيقاف تفعيل خاصية الإطفاء السريع (KickBack Control) بالإضافة لبيان حالة العدة الكهربائية.

##

مبين حالة العدة الكهربائية (22) | المعنى/السبب | الحل
--- | --- | ---
أخضر | الحالة على ما يرام | –
أصفر | إذا تم الوصول إلى مستوى حرج لدرجة الحرارة أو تم إطفاء خاصية KickBack Control‏ | دع العدة الكهربائية تعمل على وضع دوران اللاحمل، واتركها حتى تبرد وقم بتبديل المركم أو شحنه قريبًا أو اضغط على زر KickBack‏
يضيء باللون الأحمر | العدة الكهربائية ساخنة للغاية أو المركم فارغ الشحنة | اترك العدة الكهربائية تبرد أو قم بتغيير المركم أو شحنه
يومض باللون الأحمر | انطلقت خاصية الإيقاف بسبب الصدمات الارتدادية | قم بإطفاء العدة الكهربائية وأعد تشغيلها
وميض باللون الأزرق | العدة الكهربائية متصلة بجهاز جوال أو يتم نقل الإعدادات | –

مبين حالة العدة الكهربائية (9) | المعنى/السبب
--- | ---
أخضر | يشير مؤشر الدايود الأخضر إلى أنه يتم الوصول إلى زاوية الميل المرغوبة/المضبوطة مسبقًا تقريبًاA)
أصفر | يشير مؤشر الدايود الأصفر إلى اقتراب زاوية الميل من زاوية الميل المرغوبة/المضبوطة مسبقًاA)
وميض باللون الأصفر، ثم إضاءة لوهلة قصيرة باللون الأخضر | يتم تسجيل السطح
وميض باللون الأصفر، ثم إضاءة لوهلة قصيرة باللون الأصفر | لم يتم تنفيذ عملية التهيئة بشكل صحيح

A)

  تتيح وظيفة الرصد الإلكتروني للزوايا (EAD) دقة قياس محددة يمكن مقارنتها بجهاز القياس مثلا. يمكن أن تؤثر تفاوتات التصنيع على دقة نطاقات العرض. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤثر الظروف الخارجية على كفاءة وظيفة الرصد الإلكتروني للزوايا (EAD) (على سبيل المثال، اختلال محاذاة الجهاز مع اللولب أو اللقمة، واستواء السطح أثناء عملية التهيئة).

##

بالارتباط مع الموديول Bluetooth® Low Energy Module GCY 42 / GCY 42 NC تتوافر وظائف الربط التالية للعدة الكهربائية:

- التسجيل والمواءمة مع المتطلبات الشخصية
- اختبار الحالة، إصدار بلاغات التحذير
- المعلومات العامة والإعدادات
- الإدارة

للمعلومات حول الموديول
Bluetooth®‎‎ Low‎‎ Energy‎‎ Module‎‎
GCY 42 / GCY 42 NC
اقرأ دليل الاستعمال المعني.