# Teknik veriler

Akülü delme/vidalama makinesi |  | GSR 18V-150 C | GSB 18V-150 C
--- | --- | --- | ---
Malzeme numarası |  | ‎3 601 JJ5 0..‎ | ‎3 601 JJ5 1..‎
Nominal gerilim | V= | 18 | 18
Nominal boştaki devir sayısı n0A)
1. vites | dev/dak | 0–550 | 0–550
2. vites | dev/dak | 0–2200 | 0–2200
Darbe sayısıA) | darbe/dak | – | 0–30000
Sert/yumuşak vidalamada tork ISO 5393 (2017) bazındaA) | Nm | 100/84 | 100/84
Maks. torkA) | Nm | 150 | 150
Maks. delme çapı
Ahşap | mm | 150 | 150
Çelik | mm | 16 | 16
Duvar | mm | − | 20
Uç girişi | mm | 1,5–13 | 1,5–13
Maks. vidalama çapı | mm | 13 | 13
AğırlıkB) | kg | 2,4–3,5 | 2,5–3,6
Şarj sırasında önerilen ortam sıcaklığı | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Çalışma ve depolama sırasında izin verilen ortam sıcaklığı | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Uyumlu aküler |  | GBA 18V... ProCORE18V… | GBA 18V... ProCORE18V…
Tam performans için önerilen aküler |  | ProCORE18V… ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V… ≥ 5,5 Ah
Önerilen şarj cihazları |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  20−25 °C'de akü ProCORE18V 8.0Ah ile ölçülmüştür.

B)

  Kullanılan aküye bağlı

Değerler ürüne bağlı olarak değişebilir ve uygulama ve çevre koşullarına tabidir. Daha fazla bilgi için: www.bosch-professional.com/wac.