# การชาร์จแบตเตอรี่

- ใช้เฉพาะเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ที่ระบุในข้อมูลทางเทคนิคเท่านั้น เฉพาะ‌เครื่อง‌ชาร์จ‌แบตเตอรี่‌เหล่านี้‌เท่านั้น‌ที่‌เข้าชุด‌กับ‌แบตเตอรี่‌ลิเธียมไอออน ที่ใช้ใน‌เครื่องมือ‌ไฟฟ้า‌ของ‌ท่าน

หมายเหตุ: แบตเตอรี่แพ็คที่จัดส่งมาถูกชาร์จมาแล้วบางส่วน เพื่อ‌ให้‌แบตเตอรี่แพ็ค‌ทำงาน‌ได้‌เต็ม‌ประสิทธิภาพ ต้อง‌ชาร์จ‌แบตเตอรี่‌แพ็คใน‌เครื่อง‌ชาร์จ‌แบตเตอรี่‌ให้‌เต็ม‌ก่อน‌ใช้งาน‌เครื่องมือ‌ไฟฟ้า‌ของ‌ท่าน‌เป็น‌ครั้งแรก

แบตเตอรี่‌ลิเธียม ไอออน สามารถ‌ชาร์จ‌ได้‌ทุก‌เวลา‌โดย‌อายุ‌การใช้งาน‌จะ‌ไม่‌ลดลง การขัด‌จังหวะ‌กระบวน‌การชาร์จ‌ไม่‌ทำให้‌แบตเตอรี่แพ็ค‌เสียหาย

“Electronic Cell Protection (ECP)” ช่วยป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่ลิเธียม ไอออน จ่ายกระแสไฟออกลึก เมื่อ‌แบตเตอรี่แพ็ค‌หมด‌ไฟ วงจร‌ป้องกัน‌จะ‌ดับ‌สวิทช์‌เครื่อง เครื่องมือ‌ที่‌ใส่‌อยู่‌จะ‌ไม่‌หมุน‌ต่อ

- เมื่อ‌เครื่องมือไฟฟ้า‌ปิดสวิทช์‌ลง‌โดย‌อัตโนมัติ อย่า‌กด‌สวิทช์‌เปิด-ปิด อีก‌ต่อไป แบตเตอรี่แพ็คอาจชำรุดได้

อ่าน‌และ‌ปฏิบัติตาม‌ข้อสังเกต‌สำหรับ‌การกำจัด‌ขยะ

## การถอดแบตเตอรี่

แบตเตอรี่แพ็ค (11) มีการล็อคสองระดับเพื่อป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่แพ็คร่วงหลุดออกมาหากกดแป้นปลดล็อคแบตเตอรี่แพ็ค (12) โดยไม่ตั้งใจ เมื่อ‌แบตเตอรี่แพ็คถูก‌บรรจุ‌อยู่ใน‌เครื่องมือ‌ไฟฟ้า สปริง‌จะยึด‌แบตเตอรี่‌แพ็คให้‌เข้า‌ตำแหน่ง

เมื่อต้องการถอด‌แบตเตอรี่แพ็ค (11) ออก ให้กดแป้นปลดล็อค (12) และดึง‌แบตเตอรี่แพ็คออกจากเครื่องมือไฟฟ้า อย่าใช้กำลังดึง