# Інформація щодо вібрації та шуму

|  | GSR 18V-150 C | GSB 18V-150 C
--- | --- | --- | ---
Значення звукової емісії визначені відповідно до EN 62841-2-1. А-зважений рівень звукового тиску від електроінструмента, як правило, становить
Рівень звукового тиску Рівень звукової потужності Похибка K Вдягайте навушники! | дБ(А) дБ(А) дБ | 84 92 5 | 97 105 5
Сумарна вібрація ah (векторна сума трьох напрямків) і похибка K, визначені відповідно до EN 62841-2-1:
Свердління в металі:
ah K | м/с2 м/с2 | < 2,5 1,5 | < 2,5 1,5
Ударне свердління в бетоні:
ah K | м/с2 м/с2 | – – | 9,1 1,5

Зазначені в цих вказівках рівень вібрації і рівень емісії шуму вимірювалися за визначеною в стандартах процедурою; ними можна користуватися для по‌рівняння приладів. Вони також придатні для попередньої оцінки рівня вібрації і рівня емісії шуму.

Зазначені рівень вібрації і рівень емісії шуму стосуються основних робіт, для яких застосовується електроінструмент. Однак у разі застосування електроінструмента для інших робіт, роботи з іншим приладдям або у разі недостатнього технічного обслуговування рівень вібрації і рівень емісії шуму можуть бути іншими. В результаті рівень вібрації і рівень емісії шуму протягом всього робочого часу можуть значно зрости.

Для точної оцінки рівня вібрації і рівня емісії шуму потрібно також враховувати інтервали часу, коли електроінструмент вимкнений або, хоча й увімкнений, але фактично не працює. Це може значно зменшити сумарний рівень вібрації і рівень емісії шуму протягом робочого часу.

Визначте додаткові заходи безпеки для захисту оператора електроінструмента від вібрації, напр.: технічне обслуговування електроінструмента і робочих інструментів, нагрівання рук, організація робочих процесів.