# ด้ามจับเพิ่ม

- ต้องใช้เครื่องมือไฟฟ้าของท่านร่วมกับด้ามจับเพิ่ม (4) เสมอ

สามารถใช้เครื่องมือไฟฟ้านี้ได้เฉพาะกับด้ามจับเพิ่มที่มีหมายเลขสั่งซื้อ 1602 025 07Y

- ก่อนทำงานใดๆ ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าด้ามจับเพิ่มถูกขันไว้อย่างแน่นหนาแล้ว การสูญเสียการควบคุมอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ด้ามจับเพิ่มถูกขันให้แน่นด้วยแรงบิดที่เหมาะสมกับสำหรับยึดติดเข้ากับเครื่องมือไฟฟ้าโดยที่บริเวณรอบด้ามจับเพิ่มและแกนเจาะไม่สามารถเคลื่อนที่ได้

##

ในการเปิดด้ามจับเพิ่ม หมุนที่จับด้านล่างของด้ามจับเพิ่ม (4) ในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา

ดึงสเปเซอร์ของด้ามจับเพิ่ม กลับมาและค้างไว้ในตำแหน่งนี้

ดันด้ามจับเพิ่มหนือหัวจับดอกสว่านเพื่อต่อด้ามจับเพิ่มเข้ากับเครื่องมือไฟฟ้า

จากนั้นปล่อยสเปเซอร์

จากนั้นจึงหมุนก้านจับด้านล่างของด้ามจับเพิ่ม (4) ในทิศทางตามเข็มนาฬิกากลับเข้าที่ให้แน่น

##

ท่านสามารถจับด้ามจับเพิ่ม (4) หันไปยังตำแหน่งใดก็ได้ เพื่อให้ได้ท่าทำงานที่มั่นคงและเหนื่อยน้อย

หมุนก้านจับด้านล่างของด้ามจับเพิ่ม (4) ทวนเข็มนาฬิกา และหันด้ามจับเพิ่ม (4) ไปยังตำแหน่งที่ต้องการ จากนั้นจึงหมุนก้านจับด้านล่างของด้ามจับเพิ่มs (4) ในทิศทางตามเข็มนาฬิกากลับเข้าที่ให้แน่น

##

ท่านสามารถใช้ก้านวัดความลึก (3) เพื่อตั้งความลึกการเจาะ X ที่ต้องการ

คลายน๊อตปีกสำหรับปรับก้านวัดความลึก (5) ออกและใส่ก้านวัดความลึกเข้าในด้ามจับเพิ่ม (4)

ดึง‌ก้านวัด‌ความลึก (3)‌ ออกมา‌จน‌ระยะห่าง‌ระหว่าง‌ปลาย‌ดอกสว่าน‌และ‌ปลาย‌ก้านวัด‌ความลึก (3) เท่ากับ‌ความลึก‌การเจาะ‌ที่‌ต้องการ X

ขันคลายน๊อตปีกสำหรับปรับก้านวัดความลึก (5) กลับให้แน่นอีกครั้ง