# Технические данные

Дрель-шуруповерт |  | GSR 18V-150 C | GSB 18V-150 C
--- | --- | --- | ---
Товарный номер |  | ‎3 601 JJ5 0..‎ | ‎3 601 JJ5 1..‎
Номинальное напряжение | В= | 18 | 18
Номинальное число оборотов холостого хода n0A)
1-я скорость | об/мин | 0–550 | 0–550
2-я скорость | об/мин | 0–2200 | 0–2200
Частота ударовA) | уд./мин | – | 0–30000
Крутящий момент при закручивании в жесткие/мягкие материалы на основе ISO 5393 (2017)A) | Н·м | 100/84 | 100/84
Макс. крутящий моментA) | Н·м | 150 | 150
макс. диаметр сверла
Древесина | мм | 150 | 150
Сталь | мм | 16 | 16
Кирпичная кладка | мм | − | 20
Патрон для инструмента | мм | 1,5–13 | 1,5–13
Макс. диаметр шурупов | мм | 13 | 13
ВесB) | кг | 2,4–3,5 | 2,5–3,6
Рекомендуемая температура окружающей среды во время зарядки | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Допустимая температура внешней среды во время эксплуатации и во время хранения | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Совместимые аккумуляторы |  | GBA 18V... ProCORE18V… | GBA 18V... ProCORE18V…
Рекомендуемые аккумуляторы для обеспечения полной производительности |  | ProCORE18V… ≥ 5,5 А·ч | ProCORE18V… ≥ 5,5 А·ч
Рекомендуемые зарядные устройства |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Измерения при 20−25 °C с аккумулятором ProCORE18V 8.0Ah.

B)

  в зависимости от используемой аккумуляторной батареи

Значения могут варьироваться в зависимости от инструмента, способа применения и условий окружающей среды. Более подробная информация представлена на сайте www.bosch-professional.com/wac.