# ข้อมูลทางเทคนิค

สว่าน/ไขควงไร้สาย |  | GSR 18V-150 C | GSB 18V-150 C
--- | --- | --- | ---
หมายเลขสินค้า |  | ‎3 601 JJ5 0..‎ | ‎3 601 JJ5 1..‎
แรงดันไฟพิกัด | V= | 18 | 18
ความเร็วรอบเดินเครื่องเปล่าตามมาตรฐาน n0A)
เกียร์ 1 | นาที-1 | 0–550 | 0–550
เกียร์ 2 | นาที-1 | 0–2200 | 0–2200
อัตราการกระแทกA) | นาที-1 | – | 0–30000
แรงบิด‌สำหรับ‌การขันสกรู‌แบบแข็ง/‌แบบนุ่มอยู่บนพื้นฐานของ ISO 5393 (2017)A) | นิวตันเมตร | 100/84 | 100/84
แรงบิดสูงสุดA) | นิวตันเมตร | 150 | 150
Ø สูงสุดในการเจาะ
ไม้ | มม. | 150 | 150
เหล็กกล้า | มม. | 16 | 16
งานก่ออิฐ | มม. | − | 20
ด้ามจับ‌เครื่องมือ | มม. | 1.5–13 | 1.5–13
Ø สูงสุดของสกรู | มม. | 13 | 13
น้ำหนักB) | กก. | 2.4–3.5 | 2.5–3.6
อุณหภูมิโดยรอบที่แนะนำเมื่อชาร์จ | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
อุณหภูมิโดยรอบที่อนุญาตเมื่อใช้งานและระหว่างการเก็บรักษา | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
แบตเตอรี่ที่ใช้งานร่วมกันได้ |  | GBA 18V... ProCORE18V… | GBA 18V... ProCORE18V…
แบตเตอรี่ที่แนะนำให้ใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ |  | ProCORE18V… ≥ 5.5 Ah | ProCORE18V… ≥ 5.5 Ah
เครื่องชาร์จที่แนะนำ |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  ดำเนินการวัด ณ อุณหภูมิ 20–25 °C พร้อมแบตเตอรี่ ProCORE18V 8.0Ah

B)

  ขึ้นอยู่กับ‌แบตเตอรี่‌แพ็ค‌ที่ใช้

ค่าอาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์และขึ้นอยู่กับเงื่อนไขด้านการใช้งานและสภาพแวดล้อม โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.bosch-professional.com/wac