# 輔助手柄

- 操作電動工具時務必使用輔助手柄(4)。

本電動工具僅可搭配訂購編號 1 602 025 07Y 的輔助手柄使用。

- 在進行任何作業之前，請務必先確認輔助手柄已旋緊固定。 失控時可能導致人員受傷。請注意須以所用固定方式以適當扭力旋緊輔助手柄，將其固定在電動工具上，使輔助手柄在鑽孔軸的圓向或直向皆無法移動。

##

要打開輔助手柄，請以逆時針方向旋轉輔助手柄 (4) 的下方握把處。

向後拉動輔助手柄的中間件 並將其維持在此位置。

將輔助手柄推過夾頭，以便將輔助手柄固定至電動工具上。

然後鬆開中間件 。

然後再順時針旋轉輔助手柄 (4) 的下方握把處，將它重新鎖緊。

##

輔助手柄 (4) 可隨意翻轉，以便採取一個穩固而不容易感到疲勞的工作姿勢。

逆時針旋轉輔助手柄 (4)的下方握把處，以便將輔助手柄 (4) 轉至所需位置。然後再順時針旋轉輔助手柄 (4) 的下方握把處，將它重新鎖緊。

##

您可利用限深擋塊 (3) 設定所需鑽孔深度 X。

請鬆開用來調整限深擋塊的蝶翼螺栓 (5) 然後將限深擋塊安裝到輔助手柄 (4) 上。

將限深擋塊 (3) 拉出至鑽頭尖端與限深擋塊尖端 (3) 之間的距離等於所需的鑽孔深度 X。

將用來調整限深擋塊的蝶翼螺栓 (5) 重新鎖緊。