# Tehnični podatki

Akumulatorski vrtalni vijačnik |  | GSR 18V-150 C | GSB 18V-150 C
--- | --- | --- | ---
Kataloška številka |  | ‎3 601 JJ5 0..‎ | ‎3 601 JJ5 1..‎
Nazivna napetost | V= | 18 | 18
Nazivno število vrtljajev v prostem teku n0 A)
1. stopnja | min–1 | 0–550 | 0–550
2. stopnja | min–1 | 0–2200 | 0–2200
Število udarcevA) | min–1 | – | 0–30000
Vrtilni moment pri trdem/mehkem vijačenju v skladu z ISO 5393 (2017)A) | Nm | 100/84 | 100/84
Najv. vrtilni momentA) | Nm | 150 | 150
Najv. premer vrtanja
Les | mm | 150 | 150
Jeklo | mm | 16 | 16
Zid | mm | − | 20
Vpenjalni sistem | mm | 1,5–13 | 1,5–13
Najv. premer vijačenja | mm | 13 | 13
TežaB) | kg | 2,4–3,5 | 2,5–3,6
Priporočena zunanja temperatura med polnjenjem | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Dovoljena zunanja temperatura med delovanjem in med skladiščenjem | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Združljive akumulatorske baterije |  | GBA 18V... ProCORE18V… | GBA 18V... ProCORE18V…
Priporočene akumulatorske baterije za doseganje polne zmogljivosti |  | ProCORE18V… ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V… ≥ 5,5 Ah
Priporočeni polnilniki |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Izmerjeno pri 20−25 °C z akumulatorsko baterijo ProCORE18V 8.0Ah.

B)

  odvisno od uporabljene akumulatorske baterije

Vrednosti se lahko razlikujejo glede na izdelek in so odvisne od pogojev uporabe in okoljskih pogojev. Več informacij je na voljo na spletni strani www.bosch-professional.com/wac.