# راه اندازی و نحوه کاربرد دستگاه

##

نکته: استفاده از از باتری‌های نامتناسب با ابزار اندازه‌گیری ممکن است منجر به بروز خطا در عملکرد یا آسیب‌دیدگی ابزار اندازه‌گیری شود.

کلید انتخاب جهت چرخش (16) را به وسط برانید تا از روشن شدن ناخواسته جلوگیری کنید. باتری شارژ شده (11) را در دستگیره قرار دهید تا به طور محسوس جا بیفتد و همسطح با دستگیره شود.

##

توسط دکمه تعویض جهت چرخش (16) می توان جهت چرخش ابزار برقی را تغییر داد. هنگامی که کلید قطع و وصل (17) فشرده شده است، این امر ممکن نیست.

| راستگرد: کلید تغییر جهت چرخش (16) را از دو طرف تا انتها به موقعیت برانید.
| چپگرد: کلید تغییر جهت چرخش (16) را از دو طرف تا انتها به موقعیت برانید.

##

| سوراخکاری
کلید انتخاب انواع عملکرد (7) را روی علامت "سوراخکاری" قرار دهید.
| پیچکاری
کلید انتخاب انواع عملکرد (7) را روی علامت "پیچکاری" قرار دهید.
| سوراخکاری چکشی (‎GSB 18V-150 C‎)
کلید انتخاب انواع عملکرد (7) را روی علامت "سوراخکاری چکشی" قرار دهید.

##

برای راه‌اندازی ابزار برقی، کلید قطع و وصل (17) را فشار داده و آنرا در حالت فشرده نگهدارید.

چراغ‌های LED‏ (13) هنگام وارد کردن فشار کم یا کامل به کلید روشن/خاموش (17) روشن می‍شود و محیط کار را در صورت عدم وجود شرایط مناسب نور، روشن می‌کند.

برای خاموش کردن ابزار برقی، کلید قطع و وصل (17) را رها کنید.

##

سرعت ابزار برقی را می توان با فشردن دلخواه کلید قطع و وصل (17) تنظیم کرد.

فشار کم روی کلید قطع و وصل (17) سرعت کاهش می‍یابد. افزایش فشار بر روی کلید قطع و وصل باعث افزایش سرعت میشود.

##

از طریق حلقه تنظیم انتخاب گشتاور (6) می توان گشتاور لازم را در 25 درجه مختلف از پیش انتخاب کرد. به محض رسیدن به گشتاور تنظیم شده، ابزار مورد استفاده متوقف می‌شود.

##

- کلید تغییر جهت چرخش(8) را هنگام متوقف بودن دستگاه فعال کنید.

دنده 1:

محدوده سرعت پایین، برای کار با مته‌های دارای قطر زیاد و یا برای پیچکاری.

دنده 2:

محدوده سرعت بالا، برای کار با مته‌های دارای قطر کم.

- دکمه انتخاب دنده را همواره تا انتها برانید. در غیر اینصورت امكان آسیب دیدن ابزار برقی وجود دارد.

##

قطع سریع (KickBack Control) امکان کنترل بهتر را روی ابزار برقی فراهم می کند و اینگونه، در مقایسه با ابزارهای برقی فاقد KickBack Control، محافظت از کاربر را افزایش می دهد. در صورت چرخش ناگهانی و غیر قابل پیش بینی ابزار برقی حول محور مته، ابزار برقی خاموش می شود.

قطع سریع با چشمک زدن ‎‎‎‎LED (22)‎‎‎‎ به رنگ قرمز، یک چراغ چشمک زن واقع در چراغ کار (13) و همچنین یک چراغ LED به رنگ قرمز برای ‎KickBack Control‎‏ (23) روی ابزار برقی نشان داده می شود.

برای راه اندازی دوباره کلید قطع و وصل را رها کنید و آن را دوباره فشار دهید.

- چنانچه عملکرد KickBack Control خراب باشد، ابزار برقی دیگر روشن نمی شود. برای تعمیر ابزار برقی فقط به متخصصین حرفه ای مراجعه کنید و فقط از قطعات یدکی اصل استفاده نمایید.

قطع سریع را می توان از روی ‎User Interface‎‏ (14) با دکمه (24) غیرفعال کرد. چنانچه ابزار برقی بیش از 5 دقیقه مورد استفاده قرار نگیرد یا باتری قابل شارژ از روی دستگاه برداشته شود، قطع سریع بطور اتوماتیک دوباره فعال می شود. وضعیت فعلی از طریق LED مربوط به ‎KickBack Control‎‏ (23) واقع در ‎User Interface‎‏ (14) نشان داده می شود.

توجه کنید که چراغ هشدار از همه جهت ها قابل رؤیت نیست. هنگام تابش شدید نور خورشید، چراغ هشدار به سختی قابل تشخیص است.

##

با استفاده از قابلیت تشخیص الکترونیکی زاویه (EAD)، می توان زاویه شیب را که حین کار توسط ابزار برقی شناسایی و به کاربر نشان داده می شود، از پیش تعیین کرد. با این کار می توان، برای مثال، در یک سطح شیب دار سوراخکاری یا پیچکاری را در زاویه مناسب انجام داد. تشخیص الکترونیکی زاویه (EAD)، از طریق User Interface ‎‎‎‎‎(14)‎‎‎‎‎ کنترل می شود.

زاویه (‎45°،‏ ‎60°، زاویه تعریف شده توسط کاربر) را روی User Interface ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎(14)‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ انتخاب کنید. نکته: در تنظیمات کارخانه، زاویه تعریف شده توسط کاربر، ‎90° است. که می توان آن را از طریق اپلیکیشن بوش تنظیم کرد.
جهت تنظیم زاویه، دکمه تشخیص الکترونیکی زاویه (EAD) ‏‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎(20)‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ را مرتباً بفشارید تا جایی که LED زاویه شیب دلخواه ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎(21)‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ شروع به چشمک زدن کند.

در کنار LED زاویه شیب دلخواه (21)، LED تشخیص الکترونیکی زاویه (EAD)‏ (9) نیز به رنگ زرد شروع به چشمک زدن می کند. اکنون ابزار برقی را روی سطح مورد نظر قرار داده و تا جای ممکن ثابت نگه دارید. نکته: چنانچه در مرحله شروع به کار، ابزار برقی را نتوان ثابت در دست گرفت، دستگاه پس از 10 ثانیه متوقف شده و آخرین مقدار تنظیم شده دوباره ذخیره خواهد شد.
ابزار برقی پس از قرارگیری، شروع به کار می کند. همزمان با شروع به کار، سطح مورد نظر شناسایی می شود. مرحله شروع به کار هنگامی که LED تشخیص الکترونیکی زاویه (EAD)‏ (9) حدود 1 ثانیه به رنگ سبز روشن و سپس خاموش گردد، به پایان می رسد و LED زاویه شیب (21) بطور ممتد روشن می شود.

ابزار برقی را از روی سطح بردارید. ابزار برقی را در زاویه شیب دلخواه روی سطح شناسایی شده تنظیم کنید. زمانی که زاویه شیب به زاویه شیب مورد نظر/از پیش تنظیم شده نزدیک شود، چراغ LED‏ (22) به رنگ زرد روشن می شود.

زمانی که به زاویه شیب مورد نظر/از پیش تنظیم شده به طور تقریبی برسد، چراغ LED‏ (9) به رنگ سبز روشن می شود. جهت خاتمه دادن به تشخیص الکترونیکی زاویه (EAD)،‏ دکمه تشخیص الکترونیکی زاویه (EAD)‏ (20) را آنقدر فشرده نگه دارید تا هیچ یک از LEDهای انتخاب زاویه (21) دیگر روشن نمانند (‎45° → 60° → زاویه تعریف شده توسط کاربر → خاموش‎). زاویه تنظیم شده و همچنین محدوده مرجع در صورتی که ابزار برقی دوباره از حالت آماده به کار خارج شود و حتی با تعویض باتری قابل شارژ، حفظ می شود.

##

User Interface ‎‎‎‎‎‎‎(14)‎‎‎‎‎‎‎ برای تنظیم و بررسی زاویه شیب به عنوان بخشی از قابلیت تشخیص الکترونیکی زاویه (EAD)، غیرفعال سازی قطع سریع (KickBack Control) و همچنین نشانگر وضعیت ابزار برقی کاربرد دارد.

##

نشانگر وضعیت ابزار برقی (22) | معنی/دلیل | راه حل
--- | --- | ---
سبز | وضعیت OK | –
زرد | دما به وضعیت هشدار رسیده، باتری قابل شارژ تقریباً خالی شده یا ‎KickBack Control‎ خاموش شده است | اجازه دهید ابزار برقی در حالت آزاد کار کند و خنک شود، باتری قابل شارژ را سریعاً تعویض یا شارژ کنید یا دکمه KickBack را فشار دهید
چراغ ثابت قرمز | ابزار برقی بیش از حد داغ شده یا باتری قابل شارژ خالی است | اجازه دهید ابزار برقی خنک شود یا باتری قابل شارژ را تعویض یا شارژ کنید
چراغ چشمک زن قرمز | متوقف کننده ضربه زن فعال شده است | ابزار برقی را خاموش و دوباره روشن کنید
چراغ چشمک زن آبی | ابزار برقی به دستگاه همراه نهایی متصل است یا تنظیمات در حال انتقال می باشند | –

نشانگر وضعیت ابزار برقی (9) | معنی/دلیل
--- | ---
سبز | چراغ LED سبز رنگ نشان می دهد که به زاویه شیب مورد نظر/از پیش تنظیم شده رسیده استA)
زرد | چراغ LED زرد رنگ نشان می دهد که زاویه شیب به زاویه شیب مورد نظر/از پیش تنظیم شده نزدیک شده استA)
چراغ چشمک زن زرد، سپس کوتاه به رنگ سبز روشن می شود | سطح شناسایی می شود
چراغ چشمک زن زرد، سپس کوتاه به رنگ زرد روشن می شود | مرحله شروع به کار به درستی انجام نشده است

A)

  تشخیص زاویه الکترونیکی (EAD) دقت اندازه گیری تعریف شده ای را نشان نمی دهد که به عنوان مثال با یک دستگاه اندازه گیری قابل مقایسه باشد. تلورانس های تولیدی ممکن است بر دقت محدوده نمایش تأثیر بگذارد. علاوه بر این، شرایط خارجی می‌تواند دقت تشخیص زاویه الکترونیکی (EAD) را تحت تأثیر قرار دهد (برای مثال، ناهماهنگی دستگاه نسبت به پیچ یا سر مته، مسطح بودن سطح در طول فرآیند شروع).

##

در رابطه با ‎Bluetooth® Low Energy Module‎ GCY 42 / GCY 42 NC عملکردهای ارتباطی زیر برای ابزار برقی در دسترس هستند:

- ثبت و شخصی سازی
- بررسی وضعیت، اعلام هشدارها
- اطلاعات عمومی و تنظیمات
- مدیریت

جهت دریافت اطلاعات درباره ‎
Bluetooth® Low Energy Module‎،
GCY 42 / GCY 42 NC
دفترچه راهنمای مربوطه را بخوانید.