# 操作機器

##

提示：若是使用非本電動工具適用的充電電池，可能導致電動工具功能異常或損壞。

將正逆轉開關 (16) 調至中間位置，以防止電動工具意外啟動。將已充飽電的充電電池 (11) 放入把手內，直到感覺到它卡上並與把手貼齊。

##

透過正逆轉開關 (16) 即可變更電動工具的旋轉方向。但按下起停開關 (17) 時，將無法這樣做。

| 正轉：將兩邊的正逆轉開關 (16) 都推到最底位置，對準位置。
| 逆轉：將兩邊的正逆轉開關 (16) 都推到最底位置，對準位置。

##

| 鑽孔
將操作模式選擇開關 (7) 調至「鑽孔」符號。
| 拆裝螺栓
將操作模式選擇開關 (7) 調至「螺栓」符號。
| 衝擊鑽孔（GSB 18V-150 C）
將操作模式選擇開關 (7) 調至「衝擊鑽孔」符號。

##

按下電源開關 (17) 不要放開，即可讓電動工具持續運轉。

輕按起停開關 (17) 或完全按下時，LED (13) 隨即亮起，可照亮光線不足的工作區域。

放開起停開關 (17)，即可讓電動工具停止運轉。

##

您可為已啟動的電動工具無段調控轉速，轉速是由按壓起停開關 (17) 的深度而定。

輕按起停開關 (17) 時，轉速較低。逐漸在開關上加壓，轉速也會跟著提高。

##

預設扭力調整環 (6) 總共提供 25 段不同的扭力選擇，您可利用它來預設所需扭力。一達到所設扭力後，嵌件工具隨即停止運轉。

##

- 電動工具靜止時，才能操作選檔開關 (8)。

1 檔：

低轉速範圍；適用於鑽大孔時或拆裝螺栓時。

2 檔：

高轉速範圍；適用於鑽小孔時。

- 請務必將選檔開關完全推到底。否則可能造成電動工具損壞。

##

與未配備 KickBack Control 的電動工具相較之下，快關功能（KickBack Control）可讓您更容易掌控電動工具，因此操作人員的安全性也就隨之獲得更多保障。電動工具的鑽孔轉軸只要一有非預期性的突發旋轉動作，將立即停機。

在電動工具上會以紅色 LED (22) 閃爍、工作燈快閃 (13) 以及亮起紅色的 KickBack Control LED (23) 來顯示快關功能。

此時若想繼續操作，則須先將起停開關放開後再重新按壓。

- 當 KickBack Control 功能故障時，不得再開啟電動工具。本電動工具僅可交由合格的專業技師以原廠替換零件進行維修。

可在使用者介面 (14) 上以按鈕 (24) 停用快關功能。當電動工具超過 5 分鐘未使用，或充電電池被取下時，快關功能將自動重新啟動。透過使用者介面 (14) 上的 KickBack Control LED (23) 可得知目前狀態。

請注意，並非從所有方向都能看到警示燈。在強烈的陽光下很難看到警示燈。

##

使用電子角度檢測（EAD）可預先選擇傾斜角度，電動工具可以在作業時辨識該傾斜角度並向使用者顯示。如此便能在傾斜表面上以直角鑽孔或旋緊螺絲。電子角度檢測（EAD）透過使用者介面 (14) 操控。

在使用者介面 (14) 上選擇一個角度（45°、60°、使用者自訂）。提示： 原廠設定的使用者自訂角度為 90°。 這可透過 Bosch-App 進行調整。
為調整角度，反覆按壓電子角度檢測（EAD）按鈕 (20)，直到所需傾斜角的 LED (21) 開始閃爍。

除了所需傾斜角度的 LED (21) 外，電子角度檢測（EAD）的 LED (9) 也開始閃爍黃色。現在將電動工具定位至所需表面上，並儘量維持穩定。提示：若電動工具在初始化過程中無法保持穩定，則初始化過程在 10 秒鐘後自動結束，並恢復為上一次的設定值。
電動工具在定位後開始初始化過程。在初始化過程期間，將偵測學習所需的作業表面。當電子角度檢測（EAD）的 LED (9) 亮起綠色約 1 秒鐘後熄滅，並且傾斜角度的 LED (21) 持續亮起時，即代表初始化過程完成。

將電動工具從作業表面移開。將電動工具以所需的傾斜角度對準已偵測學習的作業表面。當傾斜角度接近所需／預設的傾斜角度時，LED (22) 即亮起黃色。

當傾斜角度差不多達到所需／預設的傾斜角度時，LED (9) 亮起綠色。如要結束電子角度檢測（EAD），按住電子角度檢測（EAD）按鈕 (20) 不放，直到角度選擇 LED (21) 全部熄滅（45° → 60° → 使用者自訂 → 關閉）。即使在更換充電電池或電動工具從休眠模式重新喚起時，也仍保留已設定的角度與基準面。

##

使用者介面 (14) 用於設定和檢查電子角度檢測（EAD）的傾斜角度、關閉快關功能（KickBack Control），以及用於電動工具的狀態顯示。

##

電動工具的狀態顯示 (22) | 代表意義／原因 | 解決辦法
--- | --- | ---
綠色 | 正常狀態 | –
黃色 | 已達到臨界溫度、充電電池的電量即將用盡或 KickBack Control 已關閉 | 讓電動工具空轉並降溫冷卻、儘快更換充電電池或為其充電、或按下 KickBack 按鈕
亮起紅燈 | 電動工具過熱或充電電池的電量耗盡 | 讓電動工具降溫冷卻，或是更換充電電池或為其充電
紅色閃爍 | 已觸發反彈斷電功能 | 關閉並再次啟動電動工具
藍色閃爍 | 電動工具已與行動終端裝置連線，或正在傳輸設定 | –

電動工具的狀態顯示 (9) | 代表意義／原因
--- | ---
綠色 | 綠色 LED 代表已差不多達到所需／預設的傾斜角度 A)
黃色 | 黃色 LED 代表接近所需／預設的傾斜角度 A)
閃爍黃色，然後短暫亮起綠色 | 作業表面已偵測學習
閃爍黃色，然後短暫亮起黃色 | 未正確進行初始化過程

A)

  電子角度檢測（EAD）並無法提供與測量裝置相當的定義測量準確度。製造公差會影響顯示範圍的準確度。此外，外部條件也會影響電子角度偵測（EAD）的有效性（例如裝置與螺絲或螺絲起子頭未對準、啟動過程中表面的平整性）。

##

搭配使用藍牙® Low Energy Module GCY 42 / GCY 42 NC 時，電動工具連線後支援以下功能：

- 註冊及植入個人化設置
- 狀態檢測、發送警告訊息
- 提供一般資訊、設定工具
- 管理

如需 藍牙® Low Energy Module GCY 42 / GCY 42 NC 的相關資訊，請詳讀其操作說明書。