# 技术参数

充电式冲击钻起子机 |  | GSR 18V-150 C | GSB 18V-150 C
--- | --- | --- | ---
物品代码 |  | ‎3 601 JJ5 0..‎ | ‎3 601 JJ5 1..‎
额定电压 | 伏特= | 18 | 18
额定空载转速n0A)
第1档 | 转/分钟 | 0–550 | 0–550
第2档 | 转/分钟 | 0–2200 | 0–2200
冲击次数A) | 次/分钟 | – | 0–30000
根据ISO 5393（2017）的硬拧转/软拧转扭矩A) | 牛顿米 | 100/84 | 100/84
最大扭矩A) | 牛顿米 | 150 | 150
最大钻孔直径
木材 | 毫米 | 150 | 150
钢 | 毫米 | 16 | 16
砖墙 | 毫米 | − | 20
工具夹头 | 毫米 | 1.5–13 | 1.5–13
最大螺栓直径 | 毫米 | 13 | 13
重量B) | 公斤 | 2.4–3.5 | 2.5–3.6
充电时建议的环境温度 | 摄氏度 | 0至+35 | 0至+35
工作时和存放时允许的环境温度 | 摄氏度 | –20至+50 | –20至+50
兼容的充电电池 |  | GBA 18V... ProCORE18V… | GBA 18V... ProCORE18V…
推荐的确保全功率的充电电池 |  | ProCORE18V… ≥ 5.5安培小时 | ProCORE18V… ≥ 5.5安培小时
推荐的充电器 |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  在20−25摄氏度的条件下带充电电池ProCORE18V 8.0Ah测得

B)

  视所使用的充电电池而定

数值可能因不同产品而异，并且受到应用和环境条件影响。更多信息请参见www.bosch-professional.com/wac。