# Індикатор зарядженості акумуляторної батареї

Зелені світлодіоди індикатора зарядженості акумуляторної батареї показують ступінь зарядженості акумулятора. З міркувань техніки безпеки опитувати стан зарядженості акумулятора можна лише при зупиненому електроінструменті.

Натисніть кнопку індикатора зарядженості акумуляторної батареї або , щоб відобразити ступінь зарядженості. Це можна зробити і тоді, коли акумуляторна батарея витягнута з електроінструмента.

Якщо після натискання на кнопку індикатора зарядженості акумуляторної батареї жоден світлодіод не загоряється, акумулятор вийшов з ладу і його треба замінити.

Вказівка: зарядженість акумуляторної батареї відображається також на модулі інтерфейсу користувача (14) Індикатори стану.

## Тип акумуляторної батареї GBA 18V...

Світлодіоди | Ємність
--- | ---
Свічення зеленим кольором 3× | 60−100 %
Свічення зеленим кольором 2× | 30−60 %
Свічення зеленим кольором 1× | 5−30 %
Блимання зеленим кольором 1× | 0−5 %

## Тип акумуляторної батареї ProCORE18V...

Світлодіоди | Ємність
--- | ---
Свічення зеленим кольором 5× | 80−100 %
Свічення зеленим кольором 4× | 60−80 %
Свічення зеленим кольором 3× | 40−60 %
Свічення зеленим кольором 2× | 20−40 %
Свічення зеленим кольором 1× | 5−20 %
Блимання зеленим кольором 1× | 0−5 %