# Technické údaje

Akumulátorový vŕtací skrutkovač |  | GSR 18V-150 C | GSB 18V-150 C
--- | --- | --- | ---
Vecné číslo |  | ‎3 601 JJ5 0..‎ | ‎3 601 JJ5 1..‎
Menovité napätie | V= | 18 | 18
Menovité voľnobežné otáčky n0A)
1. stupeň | ot/min | 0–550 | 0–550
2. stupeň | ot/min | 0–2 200 | 0–2 200
Frekvencia príklepuA) | min-1 | – | 0–30 000
Krútiaci moment, tvrdý/mäkký skrutkový spoj na základe ISO 5393 (2017)A) | Nm | 100/84 | 100/84
Max. krútiaci momentA) | Nm | 150 | 150
Max. Ø vrtáka
Drevo | mm | 150 | 150
Oceľ | mm | 16 | 16
Murivo | mm | − | 20
Upnutie nástroja | mm | 1,5–13 | 1,5–13
Max. Ø skrutiek | mm | 13 | 13
HmotnosťB) | kg | 2,4–3,5 | 2,5–3,6
Odporúčaná teplota okolia pri nabíjaní | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Povolená teplota okolia pri prevádzke a pri skladovaní | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Kompatibilné akumulátory |  | GBA 18V... ProCORE18V… | GBA 18V... ProCORE18V…
Odporúčané akumulátory pre plný výkon |  | ProCORE18V… ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V… ≥ 5,5 Ah
Odporúčané nabíjačky |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Merané pri 20−25 °C s akumulátorom ProCORE18V 8.0Ah.

B)

  v závislosti od použitého akumulátora

Hodnoty sa môžu líšiť podľa výrobku a závisia od podmienok použitia a prostredia. Ďalšie informácie na adrese www.bosch-professional.com/wac.