# Data teknis

Obeng listrik berdaya baterai |  | GSR 18V-150 C | GSB 18V-150 C
--- | --- | --- | ---
Nomor barang |  | ‎3 601 JJ5 0..‎ | ‎3 601 JJ5 1..‎
Tegangan nominal | V= | 18 | 18
Kecepatan idle terukur n0A)
Tingkat putaran pertama | min-1 | 0–550 | 0–550
Tingkat putaran kedua | min-1 | 0–2200 | 0–2200
Tingkat getaranA) | min-1 | – | 0–30000
Torsi untuk penyekrupan ketat/longgar menurut ISO 5393 (2017)A) | Nm | 100/84 | 100/84
Torsi maks.A) | Nm | 150 | 150
Diameter pengeboran maks.
Kayu | mm | 150 | 150
Baja | mm | 16 | 16
Pengerjaan pada batu bata | mm | − | 20
Dudukan alat kerja | mm | 1,5–13 | 1,5–13
Diameter sekrup maks. | mm | 13 | 13
BeratB) | kg | 2,4–3,5 | 2,5–3,6
Suhu sekitar yang direkomendasikan saat pengisian daya | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Suhu sekitar yang diizinkan saat pengoperasian dan saat penyimpanan | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Baterai yang kompatibel |  | GBA 18V... ProCORE18V… | GBA 18V... ProCORE18V…
Baterai yang direkomendasikan untuk performa penuh |  | ProCORE18V… ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V… ≥ 5,5 Ah
Perangkat pengisi daya yang direkomendasikan |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  diukur pada suhu 20–25°C dengan baterai ProCORE18V 8.0Ah

B)

  tergantung pada baterai yang digunakan

Nilai dapat berbeda-beda bergantung pada produk dan mungkin tunduk pada kondisi lingkungan serta penggunaan. Informasi lebih lanjut pada www.bosch-professional.com/wac.