# Technische Daten

Akku-Bohrschrauber |  | GSR 18V-150 C | GSB 18V-150 C
--- | --- | --- | ---
Sachnummer |  | ‎3 601 JJ5 0..‎ | ‎3 601 JJ5 1..‎
Nennspannung | V= | 18 | 18
Bemessungs-Leerlaufdrehzahl n0A)
1. Gang | min-1 | 0–550 | 0–550
2. Gang | min-1 | 0–2  200 | 0–2  200
SchlagzahlA) | min-1 | – | 0–30  000
Drehmoment harter/weicher Schraubfall basierend auf ISO 5393 (2017)A) | Nm | 100/84 | 100/84
max. DrehmomentA) | Nm | 150 | 150
max. Bohr-Ø
Holz | mm | 150 | 150
Stahl | mm | 16 | 16
Mauerwerk | mm | − | 20
Werkzeugaufnahme | mm | 1,5–13 | 1,5–13
max. Schrauben-Ø | mm | 13 | 13
GewichtB) | kg | 2,4–3,5 | 2,5–3,6
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
erlaubte Umgebungstemperatur beim Betrieb und bei Lagerung | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
kompatible Akkus |  | GBA 18V... ProCORE18V… | GBA 18V... ProCORE18V…
empfohlene Akkus für volle Leistung |  | ProCORE18V… ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V… ≥ 5,5 Ah
empfohlene Ladegeräte |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  gemessen bei 20–25 °C mit Akku ProCORE18V 8.0Ah

B)

  abhängig vom verwendeten Akku

Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.