# Технички податоци

Батериска дупчалка-одвртувач |  | GSR 18V-150 C | GSB 18V-150 C
--- | --- | --- | ---
Број на дел |  | ‎3 601 JJ5 0..‎ | ‎3 601 JJ5 1..‎
Номинален напон | V= | 18 | 18
Номинален број на вртежи во празен од n0A)
1. брзина | min-1 | 0–550 | 0–550
2. брзина | min-1 | 0–2200 | 0–2200
Број на удариA) | min-1 | – | 0–30000
Вртежен момент при завртување во цврсти/меки материјали врз основа на ISO 5393 (2017)A) | Nm | 100/84 | 100/84
макс. вртежен моментA) | Nm | 150 | 150
макс. дупка-Ø
Дрво | mm | 150 | 150
Челик | mm | 16 | 16
Ѕид | mm | − | 20
Прифат на алатот | mm | 1,5–13 | 1,5–13
макс. завртување-Ø | mm | 13 | 13
ТежинаB) | kg | 2,4–3,5 | 2,5–3,6
препорачана околна температура при полнење | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Дозволена околна температура при работење и при складирање | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
компатибилни акумулаторски батерии |  | GBA 18V... ProCORE18V… | GBA 18V... ProCORE18V…
препорачани батерии за целосна моќност |  | ProCORE18V… ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V… ≥ 5,5 Ah
препорачани полначи |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Мерено при 20−25 °C со батерија ProCORE18V 8.0Ah.

B)

  во зависност од употребената батерија

Вредностите може да варираат во зависност од производот и зависат од примената и условите на животната средина. Повеќе информации може да најдете на www.bosch-professional.com/wac.